更正事项一：
1.原参数：病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω
变更后参数：病人阻抗范围：体外除颤25~200Ω；体内除颤15-200Ω。
更正事项二：
2.原参数：监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。
变更后参数：监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥20种心律失常分析。
更正事项三：
3.原参数：彩色TFT显示屏≥7英寸,分辨率≥800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
变更后参数：彩色TFT显示屏≥7英寸,分辨率≥800×480，可显示≥3道监护参数波形，有高对比度显示界面。
更正事项四：
4.原参数：要求防尘防水等级≥IPX55。
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