招标文件第四章采购需求“二、设备技术参数要求”变更后参数：
第10条变更为：“摆药机储药柜门设置不限， 具有药盒快速查找及提示功能。”
第15条变更为：“自动提示包药差错的药包，有提示便于快速定位。”
第16条变更为：“具备自动处理出现差错的药包功能，可自动查找、自动纠错优先。”
第24.2条变更为：“具有非机储药品集中处理功能，非机储药托盘打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品；单次非机储药品添加量能满足高峰时摆药需求；”
第24.3条变更为：“可根据处方信息在非机储药槽中提前准备需要添加的非机储药品，提高分包工作效率。”
第26.1条变更为：“药袋规格≥2种。”
第*26.2条变更为：“摆药机在包药过程中，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度功能优先。”
“三、设备配置要求”变更后参数：
[bookmark: _GoBack]第5条变更为：“随设备万能药盒≥2个。”
第8条变更为：“半片智能药盒 ≥4个。”
