2025年午山初中内配项目二次招标更正公告
一、项目基本情况
1.原公告的采购项目名称：2025年午山初中内配项目二次招标
2.原公告的采购项目编号：SDGP370212000202602000336
二、更正信息
1.更正事项：采购文件
2.更正内容：
2.1对采购需求中部分内容进行更正，更正信息如下（未提及内容均不作调整）
	序号
	设备名称
	单
位
	数量
	单价
	是否动产
	参数

	
	厨房设备
	
	
	
	
	

	67.
	洗手池
	台
	1
	1880
	动产
	参考规格：500*500*800mm
▲1、配感应式水龙头；
2、采用304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，槽体1.2mm不锈钢，配不锈钢下水口；
3、柜式封三面，开门；
5、可调子弹脚采用Φ50*1.2mm不锈钢管。

	71.
	智能化综合食品安全检测仪
	台
	1
	18500
	动产
	参考规格：12通道
1、可快速检测项目≥200个，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。
2、安卓智能操作系统，采用UI交互界面，仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能，快速批量上传数据。
3、具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复功能。
4、高速热敏打印机，检测完成可自动打印和批量打印检测报告和二维码。
5、仪器带有监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警
6、一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
7、一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。
8、主控芯片采用4核处理器，主频≥1.88GHz。
9、显示方式：≥7英寸液晶触摸屏。
10、交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，可配6Ah大容量充电锂电池。
11、产品具有符合JJF1729-2018《农药残留检测仪校准规范》标准的校准证书，需提供证明材料。

	72.
	检测辅助工具配件箱
	个
	1
	
	非动产
	配套智能化综合食品安全检测仪使用，包含但不限于量杯、吸管等

	73.
	水浴锅
	台
	1
	900
	动产
	参考规格：≥6.7L
1、功率：600W，控温范围：RT+5～100 ℃，控温精度：≤±1 ℃，显示精度：0.1 ℃
2、容积：≥6.7L，可用高度：底部到隔板距离35mm，定时范围：0～999min/常开

	74.
	样品浓缩仪
	台
	1
	2600
	动产
	参考规格：12孔
1、约孔深：45mm，直径：16mm，气源：空气气源
2、约温度误差：0.3 ℃，流量：0～36L/min
3、安全性：对有机溶剂本质安全，最大功率：250W，控温范围：室温+5℃～100℃

	75.
	离心机
	台
	1
	900
	动产
	参考规格：约240*270*210mm
1、转速:0~4000转/分，精度:10转/分可调
2、功率:25W，定时:0~99min，处理样品数量:20ml*6 个

	77.
	更衣柜
	台
	4
	3950
	动产
	参考规格：900*400*1800mm
1、六门、六洞，带锁；
2、材质选用0.8mm304不锈钢；

	79.
	米面架
	台
	4
	1130
	动产
	参考规格：1500*600*300mm
1.材质：304不锈钢。
2.台面及支架均为38*38*1.2mm厚不锈钢方管。
3.立腿间采用38*38*1.2mm厚横撑加固，下配防滑脚垫。

	86.
	四门冷藏柜
	台
	1
	7980
	动产
	参考规格：1200*700*1975mm
1、用料：304不锈钢，柜门配有不锈钢门铰链（自动回门）、门锁及磁力胶边，雪柜内冷凝铜管Ф8mm；
2、板材：内外板≥0.6mm；保温层：聚氨酯；制冷剂：R134A或R290；防触电保护类别Ⅰ类；
3、温度设定范围：冷藏+5℃～-5℃，容积≥900L，电压：220V。
4、所投产品需具有食品接触产品安全认证证书，需提供证明材料。
5、产品所用不锈钢符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求，需提供证明材料。
6、所投产品须满足国家强制性要求。

	92.
	清洗去皮机
	台
	1
	13600
	动产
	参考规格：约1280*750*980mm
1.材质：304不锈钢，采用激光切割技术。
2.毛刷数量：7根；产量：500kg/h。
3.配两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。
4.额定功率：约1kW，额定电压：380V。
5.所投产品需具有食品接触产品安全认证证书，需提供证明材料。

	93.
	刀具消毒箱
	台
	1
	2150
	动产
	参考规格：400*150*620mm
1.额定电压/功率:220V/15W。
2.可放不少于10把刀具；不锈钢箱体，亚克力门带锁，设有开门停机功能及定时功能。
3.须提供所投产品对应产品的卫生安全评价报告，需提供证明材料。
4.所投产品需具有消毒产品生产企业卫生许可证，需提供证明材料。
5.紫外线消毒。

	97.
	双星沥水池
	台
	3
	2550
	动产
	参考规格：1800*750*800mm
1、采用304不锈钢，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理；
2、支架通脚采用38*38*1.2mm不锈钢管；支架横通采用38*25*1.0mm不锈钢管；
3、四个可调不锈钢子弹脚。
▲4、每一个星盆配铜镀铬混水水龙头，配不锈钢下水系统；
5、池深≥300mm；

	100.
	刀具消毒箱
	台
	1
	2150
	动产
	参考规格：400*150*620mm
1.额定电压/功率:220V/15W。
2.可放不少于10把刀具；不锈钢箱体，亚克力门带锁，设有开门停机功能及定时功能。
3.须提供所投产品对应产品的卫生安全评价报告，需提供证明材料。
4.所投产品需具有消毒产品生产企业卫生许可证，需提供证明材料。
5.紫外线消毒。

	101.
	双星水池
	台
	1
	1870
	动产
	参考规格：1500*750*800mm
1、采用304不锈钢，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理；
2、支架通脚采用38*38*1.2mm不锈钢管；支架横通采用38*25*1.0mm不锈钢管；
3、四个可调不锈钢子弹脚。
▲4、每一个星盆配铜镀铬混水水龙头，配不锈钢下水系统；
5、池深≥300mm；

	102.
	单星沥水池
	台
	2
	1820
	动产
	参考规格：1200*750*800mm
1、采用304不锈钢，台面1.2mm，星盆1.2mm不锈钢，水池两侧及前脸用1.0mm不锈钢封挡，便于卫生清理；
2、支架通脚采用38*38*1.2mm不锈钢管；支架横通采用38*25*1.0mm不锈钢管；
3、四个可调不锈钢子弹脚。
▲4、每一个星盆配铜镀铬混水水龙头，配不锈钢下水系统；
5、池深≥300mm；

	111.
	环保净化烟罩
	㎡
	26
	5500
	动产
	参考规格：按需定制
1、环保式烟罩内含高性能UV-C紫外线C波段（185NM）灯管，利用特制的高性能UV-C紫外线C光波（185NM）光束照射油烟，改变油脂的分子结构，使高分子化合物降解成低分子化合物,罩内含有金属材料防爆灯；
2、用料：304/2B不锈钢，配UV净化系统；
3、板材：不锈钢1.2㎜，带隔光栅格板。

	113. 
	搅拌机
	台
	1 
	8900
	动产
	参考规格：40L
1.机身为铸铁成型，配钩、球、扇三种规格搅拌抓手。按压式升降结构，省力、耐用，配防护网罩，揭盖停机。
2.料桶容积40L，搅拌机所用料桶、搅拌杆、打蛋器、拌馅器均符合食品级材质。所投产品需具有食品接触产品安全认证证书，需提供证明材料。
3.额定容量：40L；额定输入功率：约2KW；额定电压：220V，额定频率：50Hz。

	115.
	和面机
	台
	1
	7560
	动产
	参考规格：50KG
1、铜制电机，防水等级为：IPX5；
2、变速箱链条传动，面斗两侧为不锈钢机架，面斗采用304不锈钢，自动回弹式注油口不易漏油，美观大方，搅拌器为304不锈钢；
3、带揭盖自动停机功能，安全系数高；
4、带点动翻转功能；
5、功率：3KW/380V；
6、所投产品需具有食品接触产品安全认证证书，需提供证明材料。

	116.
	全自动压面机
	台
	1
	8950
	动产
	1、采用防水防潮铜制电机；
2、外机壳及接触食品部位采用304不锈钢，1.2mm厚；
3、铜制电机；
4、功率：3KW/380V；
5、生产能力：900 kg/h；
6、面团输送、折叠和揉压自动连续完成，既卫生又安全。
7、所投产品需具有食品接触产品安全认证证书，需提供证明材料。

	118.
	全自动包子机
	台
	1
	39000
	动产
	1、电源：220V
2、功率：约980W
3、产量：100-3000个/小时
4、制品规格：30-150g/个
5、采用微电脑记忆系统控制，刻模收缩双切成型成型速度快，形状均匀一致，大小稳定皮馅比例即调。
6、所投产品需具有食品接触产品安全认证证书，需提供证明材料。

	119.
	斩拌机
	台
	1
	7550
	动产
	参考规格：约900*700*920mm
1、面板及顶盖采用304不锈钢及铝镁合金制作；
2、将肉及辅料在短时间内斩成肉馅或肉泥状并斩拌均匀，并能做菜馅；
3、电器采用防水开关；
4、生产能力:300kg/h；
5、功率：1.5kw/380v；
6、切刀转速：1440r/min；

	123.
	商用蒸饭箱
	台
	2
	9780
	动产
	参考规格：24盘
1、商用蒸饭车，双门，材质采用304不锈钢磨砂板，蒸车内外采用≥0.8mm不锈钢板；
2、蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；
3、装有自动供水功能的不锈钢水箱、带定时、定温控制开关及电源开关、带蒸气温度表，缺水报警和蒸汽过压自动释放系统，安全汽压0.02MPA，电热管采用防爆不锈钢制作；
4、阻热式不锈钢门把手，箱体为整体发泡，带米饭和馒头蒸饭盘各一套；
5、功率：2*12kw/380V；对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、不锈钢理化指标等符合国家现行标准。
6、所投产品需具有食品接触产品安全认证证书，投标文件中提供证明材料。
7、产品所用不锈钢符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求，投标文件中提供证明材料。

	125.
	电饼铛
	台
	3
	2130
	动产
	参考规格：700*850*970mm
1.电热铛采用1.0mm不锈钢板，把手采用φ25mmU型把手，锅沿高度3cm。
2.采用智能温控，温度范围0℃-250℃,上下档独立控制。额定电压:380V50Hz，额定功率:5kw。
3.防水等级：IPX4，防触电保护类别：I类；标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、稳定性和机械危险、机械强度、结构、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施等符合国家现行标准。
4.所投产品具有食品接触产品安全认证证书，需提供证明材料。

	129.
	洗手池
	台
	4
	1880
	动产
	参考规格：500*500*800mm
▲1、配感应式水龙头；
2、采用304不锈钢拉丝板，台面1.2mm，槽体1.2mm不锈钢，配不锈钢下水口；
3、柜式封三面，开门；
5、可调子弹脚采用Φ50*1.2mm不锈钢管。

	130.
	干手器
	台
	4
	
	非动产
	参考规格：自动感应
1、功率：1.8KW/220V，防水等级IPX1，风速：20米/秒；
2、材质ABS工程塑料；
3、温度：50℃±15℃。

	132.
	陈列柜
	台
	1
	4750
	动产
	参考规格：600*700*1950mm
1.玻璃门留样柜，带锁。容积≥410L。
2.箱体整体发泡成型，采用0.6mm不锈钢磨砂板。
3.温度范围：+10℃—0℃,额定功率：252W，额定电压：220V。

	142.
	带传式洗碗机
	台
	1
	158600
	动产
	参考规格：≥3500*800*1900mm
1、洗涤能力：5000-8000碟/小时；
2、电压：380V，三相五线制，总功率≥50KW；
3、功能：一键启停，全自动完成：清洗---漂洗---烘干的洗消流程。
4、机器结构采用304材料制造，坚固耐用。
5、采用铜芯防水防潮的水泵和减速机，加热管，温控器，电磁阀，开关，线排，防撞保护等关键电器零件皆为符合国家标准的零部件。传动链排为高强食品接触级材料。
6、易拆卸易清洁，上四下四加长洗臂，冲洗高效。内凹防堵喷孔。
7、防撞防卡，防意外开门，自动挡停餐具等多重保护。电机，加热管等均有过载和超温保护。
8、操作简便，一键全自动操作，无需操作过程中人工干预机器工作。
9、满足餐具洗消标准，符合GB14934-2016五项检验标准，投标文件中提供检测合格的卫生检测报告。
10、所投产品需符合GB4806.9接触水金属部件五项检测标准。
11、所投产品符合GB4806.7接触接触水塑料件四项检测标准。

	145
	双门热风循环消毒柜
	台
	3
	9950
	动产
	参考规格：约1310*650*1970mm
1.用料材质：304不锈钢板。箱面板选用厚度为0.8mm不锈钢磨砂板；内胆厚度为0.6mm不锈钢磨砂板；后背板及其他辅助板选用厚度为0.6mm不锈钢磨砂板；可调节不锈钢螺丝脚，不锈钢消毒筐，所有紧固件为不锈钢。
2.产品特点：智能电脑操控系统。热风循消毒系统，温度范围：50-150℃,方便对不同材质的物品达到消毒及烘干。门板配耐高温钢化玻璃，方便随时观察餐具消毒情况。具有风机运转显示、加热工作显示、超温超时报警显示、工作时间显示等功能；额定功率：4kw，额定电压：220V。
3.消毒标准：达到GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》消毒合格的要求，符合二星级消毒柜的规定。
4.餐具消毒后，不得检出大肠菌群、沙门氏菌等菌落，经检测符合GB14934-2016标准要求，投标文件中提供检验报告。
5.须提供所投产品对应产品的卫生安全评价报告，需提供证明材料。
6.所投产品需具有消毒产品生产企业卫生许可证，需提供证明材料。
4.产品所用不锈钢符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准要求，需提供证明材料。

	147.
	快餐桌椅
	台
	200
	650
	动产
	参考规格：1200*600*760mm
1.连体式四人餐桌椅，配四个圆凳与餐桌连体可收纳。
2.材质：桌面采用厚度12mmE0抗倍特板。耐干热(180℃)外观光泽不低于3级，其他不低于4级，耐磨性能3级，抗大球冲击、落球高度100cm(最小值)，直径10mm(最大值)。
3.餐桌主架结构：材质采用Q235钢管桌腿4只直径60*1.5mm，上拉撑25*50*1.2mm，下拉撑25*50*1.2mm椭圆管。结构件：钢管主件为ø38*2.0mm。
4.餐凳钢架：材质立柱可升降采用ø22mm*2.0mm不锈钢；套件采用ø38*2.0mm圆管；座底采用3mm厚度冷轧钢板并翻孔焊接处理；钢架表面处理：餐桌餐凳钢架全部用除油、除锈、成膜、静电喷塑工艺处理、静电喷塑雾化成型、固化成型。凳面参考规格：ø300mm凳面中心有内凹8mm设计，坐时舒适耐用，材质采用PP工程塑料注塑一体。
5.工艺：收纳组合餐桌主桌与圆凳装在一起使用，凳子可收纳归位不能有回弹现象，并须有归位刹车装置功能，凳面坐时可上下回弹，使用方便灵活，坐垫可旋转。

	148.
	收碗车
	台
	2
	1530
	动产
	参考规格：900*600*900mm
1.材质：304不锈钢，层板为1.2mm不锈钢磨砂板。
2.层面底加强筋，材料为25*25*1.2mm厚不锈钢方管。
3.Φ32*1.2mm弯管扶手，斗深350mm,带放水阀门，方便清洗。底部配带刹车尼龙轮。

	155.
	电磁大锅灶
	台
	5
	18700
	动产
	参考规格：1200*1300*（810+440）mm
1、材质：面板为304材质厚度1.2mm,侧背板为304材质1.0mm厚，线盘为纯铜编制。加热面积大、加热均匀。
大功率加热，火力强劲，满足大份量爆炒、焖煮的烹饪需求，显著提升出品效率。
2、材质：304不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用。
▲3、水龙头：配备304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。
4、把手：9档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。
5、显示屏：LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观。
6、防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。
7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
8、ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
9、耐高温“齿”形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。
10、高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。
11、电磁大锅灶MTBF性能指标≥40000小时，投标文件中提供符合GB/T5080.7-1986标准产品的认证证书复印件。
12、所投产品需具有符合GB/T26572-2011标准的产品认证证书，需提供证明材料。
13、所投产品需具有符合国家现行标准。

	159.
	抽风柜
	台
	1
	22100
	动产
	参考规格：15kw
1、材质为不锈钢1.2mm厚，电机采用铜芯电机；
2、风量≥45000m³/h；风柜骨架采用L40*40*4mm或L50*50*5mm；
3、国标角铁风管要求，不锈钢1.0mm；
4、功率15kW，电压380V。

	160.
	抽风柜
	台
	1
	22100
	动产
	参考规格：15kw
1、材质为不锈钢1.2mm厚，电机采用铜芯电机；
2、风量≥45000m³/h；风柜骨架采用L40*40*4mm或L50*50*5mm；
3、国标角铁风管要求，不锈钢1.0mm；
4、功率15kW，电压380V。

	176.
	蓝色海鲜墩
	个
	1
	
	非动产
	参考规格：≥φ480mm
材质：PE原料。塑料一次成型。≥480mm

	177.
	红色海鲜墩
	个
	1
	
	非动产
	参考规格：≥φ480mm
材质：PE原料。塑料一次成型。≥480mm


2.2招标文件第五章评标办法 2.评分标准中“产品可靠性”更正为：“1、提供所投消毒柜产品的试验报告（具有 CMA 或 CNAS 标识），试验依据GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、GB 4343.1-2024《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第 1 部分：发射》、GB/T4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分：抗扰度》、GB 17625.1-2022《电磁兼容限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》、 GB/T 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》的，得 2 分。2、所投四门双温冷柜制造商具有中国电器防腐蚀等级认证证书的，得 2分。3、所投消毒柜制造商具有中国电器防腐蚀等级认证证书的，得2分。4、提供所投油烟净化器绝缘子具有符合GB/T 2423.2-2008、GB/T 230.1-2018、GB/T 5593-2015绝缘子耐高温、洛氏硬度、抗热震性要求的检测报告，得 2 分。5、提供所投不锈钢类产品具有不锈钢原材料符合GB/T 24170.1-2023标准，抗菌率99%及以上的检测报告；得2分6、提供所投抽风柜产品具有雷击实验（浪涌（冲击）抗扰度测试）的试验报告（具有 CMA 或 CNAS 标识）,试验依据标准：GB/T 17799.2-2023 《电磁兼容 通用标准 第 2 部分：工业环境中的抗扰度标准》 GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》的得2分。以上所有证明材料提供原件扫描件加公章，未提供本项内容，不得分。”
2.3现已更新本项目 cg，各潜在投标人重新下载电子招标文件。
三、其他补充内容
无。
四、联系方式
1.采购人信息
联系人（采购人）：青岛市崂山区教育和体育局
地址：青岛市崂山区仙霞岭路18号
联系方式：0532-88997917
[bookmark: _GoBack]2.采购代理机构信息
联系人（代理机构）：青岛正嘉招标项目管理有限公司
地址：青岛市市北区辽阳西路567号浮山厚业中心5号楼911室
联系方式：0532-88252799、18653217651
