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政府采购项目需求方案
 
 





采购单位：青岛市公安局
采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]项目名称：LED显示屏采购
编制时间：2026年6月29日


1. [bookmark: _Toc256000006]项目概况
[bookmark: _GoBack]项目名称：LED显示屏采购项目；建设地点：山东省青岛市黄岛区滨海街道古镇营村3000号/青岛市市北区四流南路4号；建设性质：新建 ；本次主要建设内容为房间224、房间114、21#-123、21#104、36人会议室、42人会议室、420礼堂、150人教室、250教室、438人教室、18#控制室、特警支队指挥室全彩高清指挥屏，建设数量：220.87672㎡（其中特警支队指挥室：10.5312㎡）。
2.招标产品技术规格、要求和数量
2.1采购清单
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	房间224（屏幕尺寸：5.76m*2.56m=14.745㎡）
	

	1
	P1.538全彩高清显示屏
	详见清单参数
	m²
	14.745
	视频监控系统

	2
	终端数据解码器（12）
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	播控安全管理主机
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	15.56
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	房间114（屏幕尺寸：4.8m*2.88m=13.824㎡）
	

	1
	P1.538全彩高清显示屏
	详见清单参数
	m²
	13.824
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（12）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	14.65
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	21#-123（屏幕尺寸：2.88m*1.92m=5.53㎡）
	经侦办案区

	1
	P1.538全彩高清显示屏
	详见清单参数
	m²
	5.53
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（8）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	6.02
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	21#104（屏体尺寸：5.76m*2.24m=12.90㎡）
	

	1
	P1.538全彩高清显示屏
	详见清单参数
	m²
	12.9
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（12）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	13.71
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	36人会议室LED大屏（屏幕尺寸：5.76m*2.88m=16.59㎡）
	会议系统

	1
	P1.86全彩高清显示屏
	详见清单参数
	m²
	16.59
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（12）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	17.43
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	42人会议室LED大屏（屏幕尺寸：5.76m*2.56m=14.75㎡）
	

	1
	P1.86室内全彩显示屏
	详见清单参数
	m²
	14.75
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（12）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	15.62
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	7
	室内条屏1
	详见清单参数
	套
	1
	

	8
	视频会议终端
	详见清单参数
	套
	1
	

	9
	视频指挥调度软件
	详见清单参数
	套
	1
	

	420礼堂LED大屏（屏幕尺寸：2.56m*1.44m=3.69㎡*2块=7.38㎡）
	

	1
	P2.5全彩高清显示屏（主席台两侧副屏）
	详见清单参数
	m²
	7.38
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（8）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	8.2
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	7
	室内条屏2
	详见清单参数
	套
	1
	

	150人教室LED大屏（屏幕尺寸：8.32m*2.88m=23.96㎡）
	智慧教学

	1
	P2.0室内全彩显示屏
	详见清单参数
	平方
	23.96
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（12）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	25.12
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	250人教室LED大屏（屏幕尺寸：10.88m*2.24m=24.3712㎡）
	

	1
	P2.0室内全彩显示屏
	详见清单参数
	m²
	24.3712
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（12）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	25.55 
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	438人教室LED大屏（屏幕尺寸：12.48m*4.96=61.9㎡）
	

	1
	P2.0室内全彩显示屏
	详见清单参数
	m²
	61.9
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（32）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	63.65
	

	5
	配电系统2
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	7
	图像远程切换器
	详见清单参数
	套
	1
	

	8
	数据备份存储终端
	详见清单参数
	套
	1
	

	18#控制室（屏体尺寸：3.52m*1.92m=6.76㎡）
	靶场

	1
	P1.538全彩高清显示屏
	详见清单参数
	m²
	6.76
	

	2
	终端数据解码器
	详见清单参数
	套
	1
	

	3
	终端数据解码器（8）
	详见清单参数
	台
	1
	

	4
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	m²
	7.31
	

	5
	配电系统1
	详见清单参数
	套
	1
	

	6
	联动软件包
	详见清单参数
	套
	1
	

	特警支队指挥室改造（屏体尺寸：4.8m*1.7m=8.16㎡）
	

	1
	P1.86室内全彩显示屏
	详见清单参数
	㎡
	8.16
	

	2
	发送器
	详见清单参数
	台
	4
	

	3
	灯板模组备品
	详见清单参数
	个
	2
	

	4
	电源备品 
	详见清单参数
	个
	1
	

	5
	接收卡备品
	详见清单参数
	个
	1
	

	6
	配电系统1
	详见清单参数
	台
	1
	

	7
	室内条屏3
	详见清单参数
	㎡
	2.37
	

	8
	显示屏专用框架
	详见清单参数
	㎡
	8.82
	

	9
	55寸拼接屏
	详见清单参数
	台
	4
	

	10
	拼控器
	详见清单参数
	套
	1
	

	11
	55寸拼接屏液压支架
	详见清单参数
	个
	4
	

	12
	55寸拼接屏包边
	详见清单参数
	项
	1
	

	13
	显控平台
	详见清单参数
	台
	1
	

	14
	HDMI视频输入板
	详见清单参数
	块
	2
	

	15
	HDMI视频输出板
	详见清单参数
	块
	2
	

	16
	全数字会议系统主机
	详见清单参数
	台
	1
	

	17
	会议话筒处理器
	详见清单参数
	台
	1
	

	18
	主席会议话筒
	详见清单参数
	台
	2
	

	19
	代表会议话筒
	详见清单参数
	台
	6
	

	20
	连接线
	详见清单参数
	根
	1
	

	21
	插座
	详见清单参数
	个
	1
	

	22
	多媒体信息插座
	详见清单参数
	只
	2
	

	23
	电源管理器
	详见清单参数
	台
	2
	

	24
	音频连接线
	详见清单参数
	根
	2
	

	25
	音频连接线
	详见清单参数
	根
	4
	

	26
	音频连接线
	详见清单参数
	根
	2
	

	27
	音频连接线
	详见清单参数
	根
	2
	

	28
	电源线
	详见清单参数
	m
	85
	

	29
	线材
	详见清单参数
	卷
	2
	

	30
	线材
	详见清单参数
	卷
	2
	

	31
	线材
	详见清单参数
	卷
	2
	

	32
	线材
	详见清单参数
	卷
	1
	

	33
	镀锌钢管
	详见清单参数
	根
	10
	

	34
	镀锌钢管
	详见清单参数
	根
	10
	

	35
	其他辅材
	详见清单参数
	批
	1
	

	36
	安装调试费
	详见清单参数
	项
	1
	



	序号
	设备名称
	主要技术参数

	1
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]●P1.538全彩高清显示屏
	(1) 像素点间距：≤1.538mm。
(2) 像素密度：≥422500Dots/㎡。
(3) 墨色一致性：墨色一致性满足ΔECIE＜0.5的要求。
(4) 灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射。
(5) 平整度等级：LED显示屏模组的平整度等级P测量值≤0.1mm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别C级要求。
(6) 机械强度：模组机械强度≥60MPa。
(7) 模组、面罩物理拼缝：LED显示屏的模组面里物理拼缝精度测量值≤0.1mm。
(8) 驱动方式：恒流驱动。
(9) [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]△A刷新率：≥5120Hz
(10) NTSC色域覆盖率：≥100%。
(11) 亮度和颜色校正：支持亮度与色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术。
(12) [bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]	△A灼热丝测试：显示屏塑料面罩底壳应能通过GB/T5169.11要求960℃灼热丝试验要求，塑胶材料不起燃。
(13) [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]	△A线材垂直火焰试验：电源线材通过GB/T 5169.23-2008标准燃烧试验。
(14) 峰值功率：≤430W/㎡。
(15) 平均功率：≤120W/㎡。
(16) 盲点率：出厂时为零，使用一年后盲点率≤0.000001
(17) 动态节能：具有动态智能节电技术和黑屏节电功能，节能模式下节电50%以上
(18) 谐波电流测试：符合GB 17625.1-2012中A类设备最大允许谐波电流A的要求。
(19) 静电放电抗扰度测试：被测箱体打全白，对样品灯面施加空气放电+4kv，接触放电+2kv放电电压，符合GB/T 17626.2-2018/IEC61000-4-2：2008的测试要求符合B级要求。

	2
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]P1.86全彩高清显示屏
	(1) 像素点间距：≤1.86mm。
(2) 像素密度：≥288369Dots/㎡。
(3) 墨色一致性：墨色一致性满足ΔECIE＜0.5的要求。
(4) 灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射。
(5) 平整度等级：LED显示屏模组的平整度等级P测量值≤0.1mm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别C级要求。
(6) 机械强度：模组机械强度≥50MPa。
(7) 模组、面罩物理拼缝：LED显示屏的模组面里物理拼缝精度测量值≤0.1mm。
(8) 驱动方式：恒流驱动。
(9) [bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]△A刷新率：≥5120Hz。
(10) NTSC色域覆盖率：≥100%。
(11) 亮度和颜色校正：支持亮度与色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术。
(12) △A灼热丝测试：显示屏塑料面罩底壳应能通过GB/T5169.11要求960℃灼热丝试验要求，塑胶材料不起燃。
(13) △A线材垂直火焰试验：电源线材通过GB/T 5169.23-2008标准燃烧试验。
(14) 峰值功率：≤430W/㎡。
(15) 平均功率：≤120W/㎡。
(16) 盲点率：出厂时为零，使用一年后盲点率≤0.000001
(17) 动态节能：具有动态智能节电技术和黑屏节电功能，节能模式下节电50%以上
(18) 谐波电流测试：符合GB 17625.1-2012中A类设备最大允许谐波电流A的要求。
(19) 静电放电抗扰度测试：被测箱体打全白，对样品灯面施加空气放电+4kv，接触放电+2kv放电电压，符合GB/T 17626.2-2018/IEC61000-4-2：2008的测试要求符合B级要求。

	3
	P2.5全彩高清显示屏
	(1) 像素点间距：≤2.5mm。
(2) 像素密度：≥160000Dots/㎡。
(3) 墨色一致性：墨色一致性满足ΔECIE＜0.5的要求。
(4) 灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射。
(5) 平整度等级：LED显示屏模组的平整度等级P测量值≤0.1mm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别C级要求。
(6) 机械强度：模组机械强度≥50MPa。
(7) 模组、面罩物理拼缝：LED显示屏的模组面里物理拼缝精度测量值≤0.1mm。
(8) 驱动方式：恒流驱动。
(9) △A刷新率：≥5120Hz。
(10) NTSC色域覆盖率：≥100%。
(11) 亮度和颜色校正：支持亮度与色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术。
(12) △A灼热丝测试：显示屏塑料面罩底壳应能通过GB/T5169.11要求960℃灼热丝试验要求，塑胶材料不起燃。
(13) △A线材垂直火焰试验：电源线材通过GB/T 5169.23-2008标准燃烧试验。
(14) 峰值功率：≤430W/㎡。
(15) 平均功率：≤120W/㎡。
(16) 盲点率：出厂时为零，使用一年后盲点率≤0.000001
(17) 动态节能：具有动态智能节电技术和黑屏节电功能，节能模式下节电50%以上
(18) 谐波电流测试：符合GB 17625.1-2012中A类设备最大允许谐波电流A的要求。
(19) 静电放电抗扰度测试：被测箱体打全白，对样品灯面施加空气放电+4kv，接触放电+2kv放电电压，符合GB/T 17626.2-2018/IEC61000-4-2：2008的测试要求符合B级要求。

	4
	P2.0室内全彩显示屏
	(1) 像素点间距：≤2mm。
(2) 像素密度：≥250000Dots/㎡。
(3) 墨色一致性：墨色一致性满足ΔECIE＜0.5的要求。
(4) 灯珠封装：采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射。
(5) 平整度等级：LED显示屏模组的平整度等级P测量值≤0.1mm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别C级要求。
(6) 机械强度：模组机械强度≥50MPa。
(7) 模组、面罩物理拼缝：LED显示屏的模组面里物理拼缝精度测量值≤0.1mm。
(8) 驱动方式：恒流驱动。
(9) [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]△A刷新率：≥5120Hz。
(10) NTSC色域覆盖率：≥100%。
(11) 亮度和颜色校正：支持亮度与色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术。
(12) △A灼热丝测试：显示屏塑料面罩底壳应能通过GB/T5169.11要求960℃灼热丝试验要求，塑胶材料不起燃。
(13) △A线材垂直火焰试验：电源线材通过GB/T 5169.23-2008标准燃烧试验。
(14) 峰值功率：≤430W/㎡。
(15) 平均功率：≤120W/㎡。
(16) 盲点率：出厂时为零，使用一年后盲点率≤0.000001
(17) 动态节能：具有动态智能节电技术和黑屏节电功能，节能模式下节电50%以上
(18) 谐波电流测试：符合GB 17625.1-2012中A类设备最大允许谐波电流A的要求。
(19) 静电放电抗扰度测试：被测箱体打全白，对样品灯面施加空气放电+4kv，接触放电+2kv放电电压，符合GB/T 17626.2-2018/IEC61000-4-2：2008的测试要求符合B级要求。
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	室内条屏1
	P4.75 室内单色条屏条屏净尺寸：4.56m*0.304m（±0.02）   条屏含包边尺寸：4.66m*0.404m（±0.02）
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	室内条屏2
	P4.75 室内单色条屏条屏净尺寸：13.68m*0.456m（±0.02）   条屏含包边尺寸：13.78m*0.556m（±0.02）
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	室内条屏3
	P4.75 室内单色条屏条屏净尺寸：5.2m*0.456m （±0.02）  条屏含包边尺寸：5.3m*0.556m（±0.02）
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	视频会议终端
	(1) 终端采用硬件分体式结构；
(2) △A终端核心芯片采用国产化元器件，包括音视频编解码单元、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件；
(3) △A支持H.320、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－7Mbps；
(4) 支持H.264BP、H.264HP、H.265视频编解码协议；
(5) 支持MPEG-4AAC-LD、MPEG-4AAC-LC、G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、Opus等音频协议；
(6) 支持1080p高清分辨率；
(7) △A支持3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、2路高清视频输出接口；支持6路音频输入接口，3路音频输出接口；
(8) △A支持内置视频矩阵功能；
(9) 具备1个4E1接口、1个10/100/1000M以太网口、1个RS-232接口；
(10) △A支持SM1、SM4等国密加密算法；
(11) 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到53%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；78%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。                                                                                                                                                                                                                    ★高清指挥终端需无缝接入山东省公安厅已建超视距指挥系统实现跨层级指挥调度（提供已建系统厂家无缝接入系统架构图及对接方案，并加盖公章；）
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	终端数据
解码器
	(1) 终端数据解码器自带画面编解码输出调节功能。
(2) △单个终端数据解码器数据传输集成4路网口。4路网口可实现数据双环路备份传输。配套软件可设置网络速率为10000Mbps、1000Mbps、100Mbps选项调节功能。（投标时提供实物接口照片及配套软件功能截图）
(3) 终端数据解码器集成综合编解码接口≥16路。
(4) 终端数据解码器集成1路红外无感知画面快速拼接扩展接口。
(5) 支持分辨率EDID设置，可对图像的色度、饱和度、色温、分辨率等数值进行精准设置。
(6) △集成≥192路图像传输和回传综合连接端子，可通过软件设置每个连接端子的数据极性。
(7) 支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输。
(8) 支持数据分布式运算及同步刷新功能。
(9) 支持网络控制及网络接入功能。
(10) 支持数据先通过加密后传输，然后再通过解密后进行分布式控制。
(11) 具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损。
(12) 终端数据解码器自带多画面播放软件，同时播放≥8个视频窗口播放不卡顿，画面显示流畅。
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	播控安全管理主机（12）
	(1) 信号输入接口：≥2路HDMI1.4、≥2路DVI、≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、≥1路VGA、≥1路SDI-in、≥1路AUDIO-in、≥1路U盘播放接口、≥1路内置麦克风。
(2) 信号输出接口：≥2路HDMI OUT、≥1路SDI-loop、≥1路AUDIO-out、内置≥2路声控扬声器。
(3) 网络接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路Wi-Fi天线口、≥1路irda红外传感器接口。
(4) 控制方式：≥17路按键控制、≥1路飞梭控制、≥1路安全密匙开机控制、内置集成1块全彩液晶屏幕。
(5) 解码控制接口：≥12路网口输出、集成≥4路网口输出扩展槽位、≥4路USB控制、集成≥1路USB控制扩展槽位。方便后期设备扩展升级。
(6) 需具有安全密匙开机管理功能,可防止非法人员和未经授权人员随意开启设备造成安全隐患。
(7) 需具有红外和Wi-Fi无线功能。
(8) 需具有U盘内容的遥控播放功能。
(9) 播控安全管理主机集成内置屏幕，可在内置屏幕中自动生成屏显二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示主机运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。
(10) 自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。
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	播控安全管理主机（8）
	(1) 信号输入接口：≥2路HDMI1.4、≥2路DVI、≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、≥1路VGA、≥1路SDI-in、≥1路AUDIO-in、≥1路U盘播放接口、≥1路内置麦克风。
(2) 信号输出接口：≥2路HDMI OUT、≥1路SDI-loop、≥1路AUDIO-out、内置≥2路声控扬声器。
(3) 网络接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口。
(4) 控制方式：≥17路按键控制、≥1路飞梭控制、≥1路安全密匙开机控制、内置集成1块全彩液晶屏幕。
(5) 解码控制接口：≥12路网口输出、集成≥4路网口输出扩展槽位、≥4路USB控制、集成≥1路USB控制扩展槽位。方便后期设备扩展升级。
(6) 需具有安全密匙开机管理功能,可防止非法人员和未经授权人员随意开启设备造成安全隐患。
(7) 需具有红外和Wi-Fi无线功能。
(8) 需具有U盘内容的遥控播放功能。
(9) 播控安全管理主机集成内置屏幕，可在内置屏幕中自动生成屏显二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示主机运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。
(10) 自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。
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	播控安全管理主机（32）
	(1) 信号输入接口：≥2路HDMI1.4、≥2路DVI、≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、≥1路VGA、≥1路SDI-in、≥1路AUDIO-in、≥1路U盘播放接口、≥1路内置麦克风。
(2) 信号输出接口：≥2路HDMI OUT、≥1路SDI-loop、≥1路AUDIO-out、内置≥2路声控扬声器。
(3) 网络接口：≥1路WAN口、≥1路LAN口、≥1路WiFi天线口、≥1路irda红外传感器接口。
(4) 控制方式：≥17路按键控制、≥1路飞梭控制、≥1路安全密匙开机控制、内置集成1块全彩液晶屏幕。
(5) 解码控制接口：≥32路网口输出、≥9路USB控制。
(6) 需具有安全密匙开机管理功能,可防止非法人员和未经授权人员随意开启设备造成安全隐患。
(7) 需具有红外和Wi-Fi无线功能。
(8) 需具有U盘内容的遥控播放功能。
(9) 播控安全管理主机集成内置屏幕，可在内置屏幕中自动生成屏显二维码，通过手机扫描屏显二维码后可显示主机运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息。
(10) 自带音频输入和音频输出功能，视频声音可以音画同步。
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	显示屏
专用框架
	使用镀锌方钢，自制架体，现场施工，保证屏体牢固。
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	配电系统1
	(1) 功率≥20KW。
(2) 按键分步启动、定时开关、遥控开关。
(3) PLC电脑控制、TCP网口控制、485控制、中控控制、集群控制。
(4) 具备温度监测、湿度监测、高温断电、烟雾断电、锁屏功能、打印报表、历史记录查询、电脑报警、PLC报警、单组定时自由设星期功能。
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	配电系统2
	(1) 功率≥60KW。
(2) 按键分步启动、定时开关、遥控开关。
(3) PLC电脑控制、TCP网口控制、485控制、中控控制、集群控制。
(4) 具备温度监测、湿度监测、高温断电、烟雾断电、锁屏功能、打印报表、历史记录查询、电脑报警、PLC报警、单组定时自由设星期功能。
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	联动软件包
	满足远程会议及录播使用，具备兼容，支持在各种网络条件下进行多媒体通信，包括音频、视频和数据。H.323协议栈包括多个子协议，H.225用于呼叫控制和管理，H.245用于能力协商，以及G.711、G.729等音频编解码标准，支持实时传输协议/实时传输控制协议。支持RTP传输数据包，支持RTCP监控传输质量，并报告统计信息。
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	视频指挥调度软件
	△视频指挥调度软件，配套国芯加密设备USBKey，用来双向认证，无缝接入青岛市公安局视频指挥调度系统（需提供已建超视距系统厂家无缝接入系统架构图及对接方案，并加盖公章）
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	图像远程
切换器
	(1) 、支持远程辅助LED大屏幕轮播观看提醒功能，图像辅助切换速度≤1S，支持操作端与PC端互动控制。
(2) 、△支持一键发射远程辅助显示射频信号，远程辅助射频命令可通过人体操控进行远端控制，支持人机互动功能，可通过按键进行显示画面任意切换功能，远程控制距离≥30米。
(3) [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]、△图像远程切换器为免维护设计，具有4个控制开关和指令按钮。
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	数据备份
存储终端
	(1) △数据备份存储终端的存储容量≥8GB。
(2) △数据备份存储终端自带多媒体格式一件转换专用程序，支持数据防病毒自动扫描监测隔离功能，支持视频、音频、图片、画面裁剪等内嵌程序。支持实时更新和实时删减及实时转换功能。
(3) △数据备份存储终端自带USB2.0高速传输接口，传输速度≥15M/每秒。
(4) 数据备份存储终端具有数据保护功能，自带磁盘清理功能，兼容电脑、工作站、服务器、播放盒、机顶盒等多种硬件设备。通讯接口具有4pin高速传输金属导体，增强数据传输的稳定性。支持实时编解码及编辑处理功能。支持新程序实时更新与旧程序自动替换升级功能。
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	发送器
	1. 单卡最大带载面积230万像素，最宽支持4096点，或最高支持2560点；
2. 6个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型拼接；
3. 输出分辨率：最大 1920×1200 像素，支持分辨率任意设置；
4. 支持USB接口控制和级联；
5. 支持亮度和色温调节；
6. 支持低亮高灰；
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	灯板模组备品
	P18.6备品灯板模组备品
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	电源备品 
	电源备件
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	接收卡备品
	接收卡+HUB卡备件
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	55寸拼接屏
	55英寸#1.7mm拼缝#普亮液晶拼接屏
支持红外遥控器、快捷面板和串口客户端统一控制
可接收HDMI、DVI等信号
支持U盘播放视频、图片等多媒体文件
全高清显示，画面细腻，色彩丰富
视角可达178°，趋近于水平
运行稳定，可24小时持续工作
支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式
多种拼接方式，能适应各种使用场所
采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰
支持背光分区调光，动态对比度高，更节能
显示尺寸：55 inch
背光源类型：D-LED
物理拼缝：1.7 mm
物理拼缝公差：± 1.5mm
物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）
亮度：500 ± 10% cd/m²
可视角：178°(H)/178°(V)
对比度：1000：1 
音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1、DVI × 1、USB 2.0 × 1
音视频输出接口：无
控制接口：RS232 IN × 1、RS232 OUT × 1 、IR IN × 1
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	拼控器
	4进8出拼控一体机
硬件结构
2U标准机架式设计，一体机设计
机箱具备1个风扇，左右风道散热
视频输入
支持HDMI信号输入，支持复合音频输入
图像采集及输出均支持RGB888，无损画质
支持输入OSD叠加
支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁
视频输出
支持HDMI视频信号输出，支持复合音频输出
电视墙功能
最大支持8个显示屏的任意大屏拼接
支持开窗和漫游功能
最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局
最大支持128个预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间
支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能
运维管理
支持WEB方式访问和操作，浏览器支持chrome 45及以上版本
支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数
支持远程获取系统运行状态、系统日志
支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护
支持手动校时或者NTP校时
机箱高度：2U
总线类型：高速总线
信号采样质量：RGB888
主控板槽位数：1
业务板槽位数：6
配置主控板数量：1
配置业务板数量：3
配置电源数量：1
整机拼接能力：8路
风扇：1个 
串行接口：3个，1个调试串口 + 1个RS485（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8位）+1个RS232（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8位）
机箱屏幕：无 
电源接口：AC100~240V，50/60Hz 
电视墙数量：3
电视墙规模：8
开窗数量：单接口2个窗
单口画面分割数：1/2
输入源复制能力：（1）60Hz：2K输入板有6路上墙能力
（2）30Hz：2K输入板有12路上墙能力
单屏图层数：2个图层
整机图层数：16
场景数量：128个
场景切换延时：400ms
预案数量：128个
底图：一共3个，单墙1个，分辨率1080P
字幕数量：3个，单墙1个
输入OSD叠加：支持
输入图像裁剪：支持，上下左右各200个像素点
本地源上墙延时：50ms 
视频输入分辨率：支持分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 
视频输出分辨率：支持标准分辨率：1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，自定义分辨率范围：宽(288-1920)，高(288-1080)
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	55寸拼接屏液压支架
	55寸拼接屏液压支架
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	55寸拼接屏包边
	不锈钢包边
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	显控平台
	1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;
2、整机规模支持输入不少于 28路接口，输出不少于 16路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换;
3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置;
4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备;
5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等;
6、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等;
7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；
8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;
9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作;
10、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示;
11、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用；
12、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作;
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	HDMI视频输入板
	8路HDMI接口，纯视频传输，支持1080P输入。
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	HDMI视频输出板
	8路HDMI接口，纯视频传输，支持1080P输出。支持拼接输出。
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	全数字会议系统主机
	1.带有≥4.3寸触摸显示屏，图形化界面设计，直观显示主机及话筒单元的各信息状态，方便对各功能设置做详细操作管理等
2.支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席，VIP，代表中自由切换（代表话筒不带主席管理按键）
3.支持密码设定，可以设定4位开机控制界面密码
4.支持中英文菜单切换
5.支持日期时钟实时显示，同时支持网络实时时间同步
6.7种工作模式：支持数量限制模式，主席/电脑允许模式，先入先出模式，后入先出模式，自由讨论模式，计时发言模式，声控发言模式 
7.支持会议签到及3~5键投票表决
8.支持软件控制及支持中央控制系统控制
9.同时具有≥4路8芯话筒接口和≥4路RJ45网络话筒接口
10.音频输入/输出接口：≥1组XLR平衡输入，≥1组带反馈的XLR输出，≥1组带反馈的6.3输出、≥1组RCA输入和≥1组RCA录音输出，≥1组RCA带反馈音频输出
11.主机内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输
12.配合电脑软件，支持短消息发送功能，可单独或群发的形式发送≥150个文字信息到带有显示屏话筒电源上
13.带有≥1路RS232接口，可以连接电脑或中央控制系统，进行话筒及主机的功能控制及会议的签到表决
14.带有≥1个RS232和≥1个RS485摄像机控制输出口，支持派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议
15.配有三进一出AV标清视频矩阵
16.支持显示屏直接控制球机的转动，预置位的设定，最多可支持128位视像预设位，最大支持≥4个摄像球机接入；
17.带有1个RS232和1个RS485摄像机控制输出口，支持派尔高-P，派尔高-D，VISCA控制协议；
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	会议话筒处理器
	1.双通道数字反馈抑制器，采用高速数字语音增益算法、3A数字音频处理技术
2.语音增益算法通过波形识别算法以及谐波分量分析算法结合，可精准识别声信号成分
3.自动适应匹配现场声学坏境，无需调试，可有效防止啸叫，提升系统增益12dB以上
4.采用AEC自动回声消除技术，可防止远程会议中的“回声”问题
5.采用ANC自适应降噪技术，可有效降低语音环境下的混响声，保证声音清晰有力
6.采用AGC自动增益技术，可自动提升低信号增益幅度，提升话筒拾音距离
6.输入/输出接口：2组输入/2组输出
7.接口形式：接线端子
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	主席会议话筒
	1.采用全新数控化、超大静音开关设计、搭配TFT显示触摸屏与220mm超短全金属短咪杆
2.采用高灵敏度专业超心型电容咪芯设计，内置1枚≥14MM纯金膜咪芯，实现极高的感度和语音清晰度，拾音距离可达≥80cm
3.主席话筒咪杆带红绿双色雾面指示灯设计，实时显示当前发言状态
4.具有自动视像跟踪功能，配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪
5.支持双备份发言按键，具备触摸彩屏按发言按键面板及物理发言按键
6.支持中英文操作界面切换，支持网络或中控统一设定系统语言界面
7.支持北京时间及万年历显示功能，实时显示出年份日期及星期状态信息，支持网络时间远程同步及话筒脱离主机时间日期调整
8.支持发言、签到，投票表决功等功能，表决最大支持五键设置
9.支持统一由主机及软件下发与会者姓名，单元显示屏显示与会人员姓名
10.配合PC软件可实现自我检测功能，自动完成设备自检，包含按键，表决，音频自动检测等
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	代表会议话筒
	1.采用全新数控化、超大静音开关设计、搭配TFT显示触摸屏与220mm超短全金属短咪杆
2.采用高灵敏度专业超心型电容咪芯设计，内置1枚≥14MM纯金膜咪芯，实现极高的感度和语音清晰度，拾音距离可达≥80cm
3.代表话筒咪杆带红绿双色雾面指示灯设计，实时显示当前发言状态
4.具有自动视像跟踪功能，配合摄像头，使用会议主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪
5.支持双备份发言按键，具备触摸彩屏按发言按键面板及物理发言按键
6.支持中英文操作界面切换，支持网络或中控统一设定系统语言界面
7.支持北京时间及万年历显示功能，实时显示出年份日期及星期状态信息，支持网络时间远程同步及话筒脱离主机时间日期调整
8.※支持发言、签到，投票表决功等功能，表决最大支持五键设置（提供该功能对应界面图片佐证，加盖供货商公章）
9.支持统一由主机及软件下发与会者姓名，单元显示屏显示与会人员姓名
10.配合PC软件可实现自我检测功能，自动完成设备自检，包含按键，表决，音频自动检测等
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	连接线
	会议系统8芯20米长成品线,带一公一母接口
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	插座
	会议系统专用8芯话筒单元接线盒
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	多媒体信息插座
	多媒体信息插座
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	电源管理器
	1.网络版8路电源时序器
2.具有LCD显示屏，可显示功能设置操作界面，内置时钟可实时显示当前时间
3.每通道设立独立的紧急关闭开关按钮，可以通过按钮紧急关闭某一路的电源输出
4.系统可设置密码功能全向，保护系统用电安全管理
5.软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间
6.设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置
7.内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑
8.设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作
9.能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置
10.设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统
11.可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制
12.工作电压：AC220V(±20%)50Hz或60Hz
13.远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控
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	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm
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	音频连接线
	3米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm
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	电源线
	ZC-YJV5*4
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	线材
	1.音响线
2.线径：10.0mm
3.芯数：2*307铜芯
4.平方数：2*2.5
5.绝缘层:PVC 
6.外被:耐磨 PVC 
7.导体: 精选铜
8.颜色：黑色
9.100米/卷
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	线材
	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷
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	线材
	铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷
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	线材
	六类非屏蔽，305米/卷
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	镀锌钢管
	1.DN=32mm
2.厚度：2.5mm
3.每支钢管通常定尺长度为6000mm
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	镀锌钢管
	1.DN=25mm
2.厚度：2.75mm
3.每支钢管通常定尺长度为6000mm
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	其他辅材
	电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头


2.2其他要求
2.2.1 供应商应为采购人组建专门团队并指定项目负责人，负责与采购人进行方案沟通，负责本项目所有货物的调试、维护和故障修复工作，为采购人提供热情、周到的上门服务，及时协调解决采购人提出的业务问题。
2.2.2 供应商应制定详细完善的供货安装方案、合理可行的保证措施及配备足够有丰富经验的供货安装人员，以保证货物质量和供货期限。
2.2.3 采购人依据采购文件技术指标委托具备该产品检测资质的检测机构对成交供应商所供货物进行抽样检验，并出具检测报告，检测费用由成交供应商承担。采购人从所供货物中进行抽检，同时成交供应商在所供货中补齐所抽检的同等数量的货物。检测合格视为该产品整批货物合格。检测不合格可要求成交供应商重新供货或退货，过程产生的费用由成交供应商承担。重新供货后将再次抽样检验，由此产生的一切费用及损失均由成交供应商承担，如仍不合格采购人有权单方终止合同。
2.2.4 自签订合同之日起3个工作日内，对成交供应商投标时的承诺逐条进行现场实物演示。
2.2.5 中标人自签订合同之日起7个工作日内，配合采购人查验产品检测报告原件。中标人提供虚假承诺或未能在规定时间内进行查验的，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条第（三）款规定，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
2.2.6 ★供应商所提供的货物应不存在任何权利上的瑕疵，保证采购人使用该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉，其货物和使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用(提供承诺函,格式自拟)。
3.商务条件
3.1 ★供货期
3.1.1.合同签订后15日内完成供货。
3.2 交货地点
采购人指定地点。
3.3 ★付款方式
合同签订且资金拨付到位后，支付不低于合同金额的30%；货物安装调试完毕且验收通过，付清货款；具体拨付以青岛市发改、财政部门拨款规定为准。
3.4 验收
（1）货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。
（2）货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
3.5 质量保证期
（1）★质量要求：一次性验收合格。
（2）★质保期：自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。
（3）质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可以自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
3.6 售后服务
（1）成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。
（2）成交供应商在接到采购人通知1小时内做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。
（3）成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：
带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应。
带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。供应商所投产品必须同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品认证机构名录的公告（附认证机构名录）和市场监管总局确定的节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子文档。
带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。
4.需求公示时间 
该项目采购需求公示期3日。 
5.联系方式
采购人：青岛市公安局
地  址：青岛市市南区湖北路29号
联系方式：0532-66570529
6.采购需求最终以采购公告、采购文件为准。

