青岛市公安局执法执勤车辆采购项目

征求意见函（采购需求公示）

致相关采购当事人：

我中心受青岛市公安局委托将对青岛市公安局执法执勤车辆采购项目实施政府采购。为了保障政府采购各方当事人的合法权益及采购程序的公开、公平、公正性，现将采购人提供的采购需求原文转发（详见政府采购项目需求方案附件），广泛征求各方意见，诚请相关采购当事人依法提出采购需求书中存在的问题。我中心将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。征求意见时间自2023年9月21日至2023年9月24日。

采购当事人提出的意见函应当符合以下条件：

1、在征求意见有效期内提出，并以加盖公章的书面原件方式送达我中心，同时将意见函电子版发送我中心邮箱。逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

2、对于项目整体需求不满足三个品牌产品或三家供应商的，需求中个别条款的描述具有倾向性或排斥性提出意见的，采购当事人应明确指出可能涉及的品牌或供应商。

3、意见函件应注明联系人的联系方式。

感谢您的参与。

征求意见受理时限：三个日历天。

联系电话：66209835。

邮箱地址：[qdsjicai@163.com](mailto:qdsjicai@163.com)。

青岛市政务服务和公共资源交易中心

2023年9月21日

附：

项目采购需求供应商意见函

采购人 ：

项目采购需求，现提出意见如下：

□资质要求具有倾向性（详见附件）。

□技术需求具有倾向性（详见附件）。

单位名称：（加盖公章）

联系人：

联系电话：

年 月 日

附件：对 项目采购需求的详细意见

政府采购项目需求方案

采购单位：青岛市公安局

采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

项目名称：青岛市公安局执法执勤车辆采购项目

编制时间：2023.9.21

**一、项目概况及预算情况**

1.项目概况

因工作需要，为尽快尽好的满足执法执勤的实战需求，需采购157辆执法执勤用车。

2.预算情况：本项目预算金额为2194万元，其中第一包：1045万元，第二包：600万元，第三包：425万元，第四包：72万元，第五包：16万元，第六包：36万元。

**二、采购标的具体情况**

**招标产品技术规格、要求和数量**

**第一包：执法办案车110辆**

**1）产品技术规格**

| **序号** | **参数** | **标准** |
| --- | --- | --- |
|  | **★车型** | **多用途乘用车（五座SUV）** |
|  | **★长度（mm）** | **4600±30** |
|  | 宽度（mm） | ≥1850 |
|  | **★高度（mm）** | **≥1685** |
|  | **★轴距（mm）** | **≥2705** |
|  | **★发动机类型** | **四缸涡轮增压缸内直喷发动机** |
|  | **★发动机排量（mL）** | **1500±20** |
|  | **★最大功率（kW）** | **≥125** |
|  | **★最大扭距（N·m）** | **≥260** |
|  | **★变速箱类型** | **自动挡≥7档** |
|  | **★原厂中控屏 (英寸)** | **≥10** |
|  | 油箱容量(L) | ≥50L |
|  | 车辆后悬架 | 独立悬挂 |
|  | 倒车影像 | 原车配备 |
|  | 定速巡航 | 原车配备 |
|  | 天窗 | 原车配备 |
|  | 皮质座椅 | 原车配备 |
|  | 外后视镜加热功能 | 原车配备 |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起20日内完成供货。**

**②质量保证期：整车3年或10万公里。**

**③成交供应商所供车辆均应为原厂漆（37辆白色，其余为灰色或黑色），且按采购人要求喷涂警色、警标，请响应报价时综合考虑，成交后采购人不再额外支付。**

**第二包：巡逻车**

**（1）短轴中顶PTU巡逻车（6辆）**

**1）产品技术规格**

| **序号** | **技术项目** | **技术要求** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **底盘要求** | |
|  | 驱动形式 | 前置前驱、4×2 |
|  | **★轴距(mm)** | **2900≤轴距≤3000** |
|  | 排量（ml） | ≥1998 |
|  | 发动机功率(kW) | ≥90 |
|  | 接近角(°) | ≥20 |
|  | 离去角(°) | ≥24 |
|  | **★总质量(kg)** | **3500≤总质量≤3600** |
|  | 前轮距（mm） | ≥1736 |
|  | 前轮距(mm) | ≥1720 |
|  | **★长（mm）** | **4900≤长≤5000** |
|  | **★宽（mm）** | **2000≤宽≤2050** |
|  | **★高（mm）** | **2390≤高≤2400** |
|  | 轮胎 | 215/75R16 LT |
|  | 油箱(L) | ≥80 |
|  | **★燃油种类** | **柴油** |
|  | 变速箱 | 5速手动变速器 |
|  | 速度（km/h） | ≥156 |
|  | **★制动系统** | **前盘后盘** |
|  | 悬挂系统 | 前悬麦弗逊独立悬挂,后悬钢板弹簧非独立悬挂。 |
|  | 驾驶室要求 | 驾驶室配单人司机座椅，单人副司机座椅各一套，均配三点式安全带,司机座椅不少于六向调节。 |
|  | 驾驶室设备 | 除原车设备外，加装室内设计照明灯开关；警报器及警灯开关等。 |
|  | **★其他要求** | **响应供应商所投车辆应具备国家工信部汽车目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续,并提供巡逻车工信部备案公告目录。响应供应商需提供车辆底盘制造厂家针对本项目的售后服务承诺函。**  **开标时提供原件扫描件，包括①公告②车辆底盘制造厂家针对本项目的售后服务承诺函。** |
|  | 尾气排放：符合国Ⅵ排放标准，通过国家环保部认证。 | |
| **2** | **技术规格、配置** | |
|  | 爆闪一体灯 | 车辆尾部安装2只方形爆闪灯，爆闪灯颜色为红蓝相间，爆闪灯工作电压为DC12V，防护等级≥IP66，开标时提供可以使用相关实用新型专利的证明材料原件扫描件。 |
|  | 太阳膜 | 整车玻璃（除前挡、前门三角窗）贴隔热防暴深色太阳膜，太阳膜厚度≥4mil,具有隔热保温功能,可见光透射比不大于11%。 |
|  | 外观颜色 | 整车参照GA923-2011特警外观标准，车头前部贴“特POLICE警”标识，车身中部两侧各贴“特警POLICE”，车辆左右前门贴警徽，所有贴字采用反光制作。 |
| **3** | **电器系统** | |
|  | 车内照明灯 | 配备车内照明灯，DC12V，满足80-100勒克斯，数量2个。 |
|  | 插座 | 配备220V电源插座（含USB充电端口），数量3个。 |
|  | 电器集中控制系统 | 采用智能触控屏，系统可扩展WIFI和语音控制，操作界面可定制，适用于车载使用环境，触控屏满足GB/T 2423.10-2019规定的振动和GB/T 17626规定的抗扰度测试要求，开标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 |
|  | 逆变器 | 额定电压12VDC，工作电压范围10.5～16.0VDC，低压保护值10.5±0.3VDC，高压保护值16.5±0.5VDC，空载电流≤1.0A，额定功率700W，最大功率770W±5%，输出电压230VAC±5%，输出频率50±0.5Hz，输出波形纯正弦波，谐波含量＜3%（线性负责），短路保护＜5s可自恢复，最高效率90%，输入欠压保护、反接保护，输出交流过载保护、短路保护，过温保护，噪音＜55dB，安全EN60950-1，EMC：EN61000-6-3；EN61000-6-1，E-mark：E4-10R-05/01×4418;E4-10R-05/01×4418。 |
| **4** | **车辆布局及改装** | |
|  | 装备柜 | 铝型材骨架，满足客户指定设备放置，局部抽屉、层板等结构，内铺减震杂棉。需满足放置防弹防爆头盔、防爆长盾、防爆圆盾、防爆臂盾、防弹盾牌、警棍、反光锥桶、抓捕器等装备。 |
|  | 单人座椅 | 单人座椅，带3点式安全带，数量3套。 |
|  | 整车座椅包皮 | 整车座椅包皮，舒适度提升。 |
|  | 花纹铝地板 | 车内铺1.5mm花纹铝板，采用激光切割铝板，与车身地板完美贴合；具有防滑耐磨耐腐蚀的功能。 |
|  | 灭火器 | 2KG干粉灭火器，2件。 |
|  | 小隔断 | 定制化隔断，模具成型，可做脚踏，可放置水杯，带氛围灯。开标时提供三维模型或模具照片或改装后的照片原件扫描件。 |
|  | 脚拷固定环 | 安装在地板上，黑色下沉，数量1个。 |
|  | 后舱暖风 | 配备后暖风，提高成员舒适性。 |
|  | 后舱空调 | 配备后空调，提高成员舒适性,安装于驾驶室顶部，满足行车使用，开标时提供改装后的照片原件扫描件。 |
|  | 折叠桌板 | 安装于主司机座椅后面，可做临时办公使用。 |
|  | 尾门改制 | 固定救生圈加强或盾牌。 |
|  | 前保险杠 | 钢制圆管折弯成型，工装焊装成型，电泳喷漆防锈处理。 |
| **5** | **其他** | |
|  | 巡逻车车公告 | 需要，底盘与发动机型号必须与公告一致 |
|  | ISO14001认证 | 需要 |
|  | 符合国六排放标准的证明 | 需要 |
|  | 投标车型应严格执行GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》及相关标准要求。 | |
|  | 投标人在投标时，须提交详细改装设计方案说明。 | |
| **6** | **技术文件** | |
| 6.1 | 合同签订后厂方需向用户提供车内的布局图及尺寸 | 需要 |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起20日内完成供货。**

**②质量保证期：整车3年或10万公里。**

**③成交供应商应按采购人要求喷涂警色、警标，请响应报价时综合考虑，成交后采购人不再额外支付。**

**（2）●中轴中顶PTU巡逻车（18辆）**

**1）产品技术规格**

| **序号** | **技术项目** | **技术要求** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **底盘要求** | | |
|  | 驱动形式 | 前置前驱、4×2 | |
|  | **★轴距(mm)** | **3300≤轴距≤3350** | |
|  | 排量（mL） | ≥1998 | |
|  | **★发动机功率(kW)** | **≥90** | |
|  | 接近角(°) | ≥20 | |
|  | 离去角(°) | ≥24 | |
|  | **★总质量(kg)** | **3500≤总质量≤3600** | |
|  | 前轮距（mm） | ≥1736 | |
|  | 前轮距(mm) | ≥1720 | |
|  | **★长（mm）** | **5340≤长≤5450** | |
|  | **★宽（mm）** | **2000≤宽≤2050** | |
|  | **★高（mm）** | **2390≤高≤2400** | |
|  | 轮胎 | 215/75R16 LT | |
|  | 油箱(L) | ≥80 | |
|  | **★燃油种类** | **柴油** | |
|  | 变速箱 | 5速手动变速器 | |
|  | 速度（km/h） | ≥156 | |
|  | **★制动系统** | **前盘后盘** | |
|  | 悬挂系统 | 前悬麦弗逊独立悬挂,后悬钢板弹簧非独立悬挂。 | |
|  | 驾驶室要求 | 驾驶室配单人司机座椅，单人副司机座椅各一套，均配三点式安全带,司机座椅不少于六向调节。 | |
|  | 驾驶室设备 | 除原车设备外，加装室内设计照明灯开关；警报器及警灯开关等。 | |
|  | **★其他要求** | **响应供应商所投车辆应具备国家工信部汽车目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续,并提供巡逻车工信部备案公告目录。响应供应商需提供车辆底盘制造厂家针对本项目的售后服务承诺函。**  **开标时提供原件扫描件，包括①公告②车辆底盘制造厂家针对本项目的售后服务承诺函。** | |
|  | 尾气排放：符合国Ⅵ排放标准，通过国家环保部认证。 | | |
| **2** | **技术规格、配置** | | |
|  | 爆闪一体灯 | 车辆尾部安装2只爆闪灯，爆闪灯颜色为红蓝相间，爆闪灯工作电压为DC12V，防护等级≥IP66，开标时提供可以使用相关实用新型专利的证明材料原件扫描件。 | |
|  | 太阳膜 | 整车玻璃（除前挡、前门三角窗）贴隔热防暴深色太阳膜，太阳膜厚度≥4mil,具有隔热保温功能,可见光透射比不大于11%。 | |
|  | 外观颜色 | 整车参照GA923-2011特警外观标准，车头前部贴“特POLICE警”标识，车身中部两侧各贴“特警POLICE”，车辆左右前门贴警徽，所有贴字采用反光制作。 | |
| **3** | **电器系统** | | |
|  | 车内照明灯 | 配备车内照明灯，DC12V，满足80-100勒克斯，数量2个 | |
|  | 插座 | 配备220V电源插座（含USB充电端口），数量3个。 | |
|  | 电器集中  控制系统 | 采用智能触控屏，系统可扩展WIFI和语音控制，操作界面可定制，适用于车载使用环境，触控屏满足GB/T 2423.10-2019规定的振动和GB/T 17626规定的抗扰度测试要求，开标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | |
|  | 逆变器 | 额定电压12VDC，工作电压范围10.5～16.0VDC，低压保护值10.5±0.3VDC，高压保护值16.5±0.5VDC，空载电流≤1.0A，额定功率700W，最大功率770W±5%，输出电压230VAC±5%，输出频率50±0.5Hz，输出波形纯正弦波，谐波含量＜3%（线性负责），短路保护＜5s可自恢复，最高效率90%，输入欠压保护、反接保护，输出交流过载保护、短路保护，过温保护，噪音＜55dB，安全EN60950-1，EMC ：EN61000-6-3；EN61000-6-1，E-mark：E4-10R-05/01×4418;E4-10R-05/01×4418。 | |
| **4** | **车辆布局及改装** | | |
|  | 装备柜 | 铝型材骨架，满足客户指定设备放置，局部抽屉、层板等结构，内铺减震杂棉。需满足放置防弹防爆头盔、防爆长盾、防爆圆盾、防爆臂盾、防弹盾牌、警棍、反光锥桶、抓捕器等装备。 | |
|  | 双人座柜 | 上方安装仿真皮坐垫，下方可储物，2点式安全带，带手铐杠。 | |
|  | 单人座椅 | 单人座椅，带3点式安全带，数量2套。 | |
|  | 整车座椅包皮 | 整车座椅包皮，舒适度提升。 | |
|  | 花纹铝地板 | 车内铺1.5mm花纹铝板，采用激光切割铝板，与车身地板完美贴合；具有防滑耐磨耐腐蚀的功能。 | |
|  | 灭火器 | 2kg干粉灭火器，2件。 | |
|  | 小隔断 | 定制化隔断，模具成型，可做脚踏，可放置水杯，带氛围灯。开标时提供三维模型或模具照片或改装后的照片原件扫描件。 | |
|  | 脚拷固定环 | 安装在地板上，黑色下沉，数量2个。 | |
|  | 后舱暖风 | 配备后暖风，提高成员舒适性。 | |
|  | 后舱空调 | 配备后空调，提高成员舒适性,安装于驾驶室顶部，满足行车使用，开标时提供改装后的照片原件扫描件。 | |
|  | 折叠桌板 | 安装于主司机座椅后面，可做临时办公使用。 | |
|  | 尾门改制 | 固定救生圈加强或盾牌。 | |
|  | 前保险杠 | 钢制圆管折弯成型，工装焊装成型，电泳喷漆防锈处理。 | |
| **5** | **其他** | | |
|  | 巡逻车车公告 | 需要，底盘与发动机型号必须与公告一致。 | |
|  | ISO14001认证 | 需要 | |
|  | 符合国六排放标准的证明 | 需要 | |
|  | 投标车型应严格执行GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》及相关标准要求。 | | |
|  | 投标人在投标时，须提交详细改装设计方案说明。 | | |
| **6** | **技术文件** | | |
| 6.1 | 合同签订后厂方需向用户提供车内的布局图及尺寸 | | 需要 |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起20日内完成供货。**

**②质量保证期：整车3年或10万公里。**

**③所供车辆应按采购人要求喷涂警色、警标，供应商响应报价时应综合考虑，一切费用包含在响应报价中，采购人不在额外支付。**

**第三包：7座运兵车17辆**

**1）产品技术规格**

| **序号** | **参数** | **标准** |
| --- | --- | --- |
|  | **★长度（mm）** | **≥5230** |
|  | **★宽度（mm）** | **1870≤宽度≤1980** |
|  | **★高度（mm）** | **≥1750** |
|  | **★轴距（mm）** | **≥3050** |
|  | **★排量（L）** | **≥1.9L** |
|  | **★车辆类型** | **多用途乘用车** |
|  | **★座位数** | **7** |
|  | **★离去角（°）** | **≤15** |
|  | **★进气形式** | **涡轮增压** |
|  | **★变速箱类型** | **自动变速箱** |
|  | **★档位个数** | **≥7** |
|  | **★燃料形式** | **汽油** |
|  | **★上坡辅助功能** | **配备** |
|  | **★定速巡航** | **配备** |
|  | 倒车影像 | 配备 |
|  | 主/副驾驶座安全气囊 | 配备 |
|  | ABS防抱死系统 | 配备 |
|  | LED前后大灯 | 配备 |
|  | 蓝牙/车载电话 | 配备 |
|  | 方向盘换挡 | 配备 |
|  | 电动侧滑门 | 配备 |
|  | 驻车制动类型 | 电子 |
|  | 后驻车雷达 | 配备 |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起20日内完成供货。**

**②质量保证期：整车3年或10万公里。**

**③成交供应商所供车辆均应为原厂漆（1辆白色，16辆金色），且按采购人要求喷涂警色、警标，请响应报价时综合考虑，成交后采购人不再额外支付。**

**第四包：纯电执法执勤车4辆**

**1）产品技术规格**

| **序号** | **配置名称** | **技术参数** |
| --- | --- | --- |
|  | 长（mm） | ≥4765 |
|  | 宽（mm） | ≥1890 |
|  | **★高（mm）** | **≥1680** |
|  | **轴距（mm）** | **≥2765** |
|  | **★轮距前/后（mm）** | **1630/1630** |
|  | 最小转弯半径（m） | ≤5.55 |
|  | 扩展行李箱容积（L） | ≥1477 |
|  | 轮胎规格 | 235/50 R19 |
|  | 电机最大功率(kW) | ≥135 |
|  | 电机最大扭矩(N·m) | ≥280 |
|  | 带电量（kw/h） | ≥71.7 |
|  | 最高车速（km/h） | ≥160 |
|  | CLTC指定测试纯电动续驶里程（km） | ≥505 |
|  | 制动系统（前/后） | 通风盘式 |
|  | 悬挂系统（前/后） | 麦弗逊独立悬架/  多连杆式独立悬架 |
|  | **★百公里耗电能量[kWh/100kM]** | **≤14.1** |
|  | 整车质保6年或者15万公里 | 有 |
|  | **★电池、电机、电控终身质保** | **有** |
|  | 可旋转/移动中控屏 | 有 |
|  | 语音服务/终身 | 有 |
|  | 遥控钥匙/RFID钥匙/NFC钥匙 | 有 |
|  | 无钥匙进入/前排 | 有 |
|  | 经济模式/标准模式/舒适/自定义/雪地模式 | 有 |
|  | 安全带未系提醒 | 全车 |
|  | **★车内远程高温消毒** | **有** |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起5日内完成供货。**

**②质量保证期：整车质保6年或者15万公里。**

**③成交供应商应为所供车辆的电池加装护板并为车辆配备整套的充电装置（每辆1套，共4套），充电装置质量保证期3年，以上一切费用包含在响应报价中，采购人不再额外支付。**

**④成交供应商应按采购人要求喷涂警色、警标，请响应报价时综合考虑，成交后采购人不再额外支付。**

**第五包：运犬车1辆**

**1）产品技术规格**

| **序号** | **参数名称** | **参数要求** |
| --- | --- | --- |
|  | 车辆类型 | 皮卡运犬车（厢式） |
|  | 外形尺寸（mm） | 5350＜长＜5500、1890＜宽＜1910、1800＜高＜2080 |
|  | 箱货尺寸(mm) | 1200＜长＜1500、1400＜宽＜1500、1100＜高＜1200 |
|  | 总质量（加犬笼）(kg) | ≥2900 |
|  | 整备质量（加犬笼）(kg) | ≤2300 |
|  | 轴距(mm) | 3150＜轴距＜3160 |
|  | 排放标准 | 国Ⅵ |
|  | 最高时速(km/h) | ≥140 |
|  | **★燃料种类** | **柴油** |
|  | 车门数（个） | 4 |
|  | 准乘人数（个） | 5 |
|  | 发动机功率(kW) | ≥100 |
|  | 扭矩(N·m) | ≥355 |
|  | 驱动方式 | 两驱 |
|  | 变速箱 | 手动 |
|  | 刹车方式 | 四轮盘式 |
|  | **★排量（L）** | **≤2.0T** |
|  | 其他要求 | 装备有犬笼，换气扇、消毒灯等专用装置。 |
|  | 车辆公告 | 车辆改装后应当向采购人提供工信部备案公告。 |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起4个月内完成供货。**

**②质量保证期：≥3年或6万公里。**

**③成交供应商应按采购人要求喷涂警色，请响应报价时综合考虑，成交后采购人不再额外支付。**

**第六包：警卫保障车1辆（允许进口）**

**1）产品技术规格**

| **序号** | **技术项目** | **技术要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | [级别](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_19_220.html#pvareaid=2042252) | 轻客 |
| **2** | **★座位数（个）** | **9** |
| 3 | [轴距(mm)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_3_4_132.html#pvareaid=2042252) | 3860 |
| 4 | [前轮距(mm)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_20_278.html#pvareaid=2042252) | 1655 |
| 5 | [后轮距(mm)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_20_638.html#pvareaid=2042252) | 1650 |
| 6 | 后排车门开启方式 | 侧滑门 |
| 7 | [最小离地间隙(mm)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_20_279.html#pvareaid=2042252) | 175 |
| **8** | **★**[**长×宽×高(mm)**](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_19_222.html#pvareaid=2042252) | **5918×1930×2305** |
| 9 | [最大允许质量(kg)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_20_280.html#pvareaid=2042252) | 3575 |
| 10 | [最高车速(km/h)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_19_267.html#pvareaid=2042252) | 145 |
| 11 | [车门数(个)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_20_282.html#pvareaid=2042252) | 4 |
| 12 | 变速箱 | 自动挡 |
| 13 | [挡位个数](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_22_559.html#pvareaid=2042252) | 6 |
| **14** | **★**[**排量(mL)**](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_21_287.html#pvareaid=2042252) | **3456** |
| 15 | [变速箱类型](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_22_221.html#pvareaid=2042252) | 自动 |
| 16 | [进气形式](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_21_640.html#pvareaid=2042252) | 直喷 |
| 17 | [油箱容积(L)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_20_284.html#pvareaid=2042252) | 65 |
| 18 | [气缸排列形式](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_8_9_289.html#pvareaid=2042252) | V |
| 19 | [驱动方式](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_23_395.html#pvareaid=2042252) | 中置后驱 |
| 20 | [气缸数(个)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_21_290.html#pvareaid=2042252) | 6 |
| 21 | [前悬架类型](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_23_578.html#pvareaid=2042252) | 独立悬挂 |
| 22 | [后悬架类型](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_23_579.html#pvareaid=2042252) | 叶片式弹簧 |
| 23 | [最大功率(kW)](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_21_295.html#pvareaid=2042252) | 206 |
| 24 | 接近角（°） | 16.3 |
| 25 | 离去角（°） | 19.6 |
| 26 | [助力类型](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_23_510.html#pvareaid=2042252) | 真空助力 |
| 27 | [前制动器类型](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_24_511.html#pvareaid=2042252) | 通风盘式 |
| 28 | [后制动器类型](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_24_512.html#pvareaid=2042252) | 鼓式 |
| 29 | [前轮胎规格](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_24_580.html#pvareaid=2042252) | 235/65R16 |
| 30 | [后轮胎规格](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_24_581.html#pvareaid=2042252) | 235/65R16 |
| 31 | 防抱死系统 | 是 |
| 32 | 转动型式 | 方向盘 |
| 33 | [燃料形式](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_21_572.html#pvareaid=2042252) | 汽油 |
| 34 | [燃油标号](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_21_573.html#pvareaid=2042252) | 95 |
| 35 | [环保标准](http://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_18_19_218.html#pvareaid=2042252) | 国IV |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起20日内完成供货。**

**②质量保证期：整车3年或6万公里。**

**③成交供应商应按采购人要求喷涂警色、警标，请响应报价时综合考虑，成交后采购人不再额外支付。**

**三、需满足的政府采购政策**

1.依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目面向中小企业预留情况：

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，小微企业不享受价格折扣优惠。

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，小微企业不享受价格折扣优惠。

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，小微企业不享受价格折扣优惠。

√本包为非面向中小企业预留份额的采购包。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业

2.对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，给予价格扣除。

2.1对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，同样按以上规定给予价格扣除。

3.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

**四、商务条件**

**1、交货期**

以采购需求中各包各款车型要求为准。

**2、交付地点**

采购人指定地点。

**3、付款方式**

按财政资金保障情况，最晚于2024年9月30日前付清全款。

**4、验收**

**★按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。**

**5、质量保证期**

以采购需求中各包各款车型要求为准。

**6、售后服务**

（1）售后服务响应时间：接到采购人通知后，2小时以内响应。

（2）其它：供应商提供售后服务网点清单及服务电话和维修人员名单、培训计划、售后服务保障措施、本地化服务。

**（3）各包所投各款车型须提供“CCC”证书原件电子文档。**

**注：本项目报价不含购置税、保险费、上牌费等相关费用。**

**注：上述要求以及标注中：**

**带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应。**

**带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。**

**带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。**

**带“※”标注的产品为供应商开标时应提供的样品。样品制作的标准和要求请按照技术要求执行、需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准按照技术要求和样品评分标准进行。**

**五.资质要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（https：//credit.shandong.gov.cn/）及信用青岛（http：//www.qingdao.gov.cn/credit/）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的。

4.本项目不接受联合体响应。

5.本项目分为多个包，供应商可以选择多包响应，可成交多个包。

**六、论证意见**

本项目采购人已组织专家论证，并根据专家论证意见完善制定了本政府采购项目需求方案，论证专家：郭世永、贺刚林、刘大维，采购人代表：谭青。

**七、公示时间**

本项目采购需求公示期限为3个日历天：自2023年9月21日起，至2023年9月24日止。

**八、意见反馈方式**

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2023年9月25日12时前将书面意见反馈至我中心。我中心将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。

采购人未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

**九、项目联系方式**

1.采购单位：青岛市公安局

联系人：刘警官

电话：0532-66570529

地址：青岛市湖北路29号

2.采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

联系人：倪工

电话：66209835

地址：福州南路27号