莱西市紧密型县域医疗卫生共同体建设项目-耳鼻喉及功能类医疗设备采购二次招标

第三包变更公告
一、项目基本情况：

1.原公告的采购项目编号:
SDGP370285000202502000344
2.原公告的采购项目名称:
莱西市紧密型县域医疗卫生共同体建设项目-耳鼻喉及功能类医疗设备采购二次招标
3.首次公告日期:2026-06-15 

二、更正信息：

1.更正事项:采购文件

2.更正内容:

2.1变更招标文件第四章 采购需求中第三包经颅多普勒仪、脑电图仪、肌电图仪技术参数如下：
（1）经颅多普勒仪
变更“三、软件要求中，第4条多深度监测模式：单通道检查支持同步显示≥10 个深度的频谱图，双通道同步显示≥12 个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存；”为“多深度监测模式：单通道检查支持同步显示≥9个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存。”
变更“三、软件要求中，第12条十二项检查项目：包含发泡试验、卧立位试验、CO2 反应试验等十二种临床应用场景，不同场景下参数、工具栏个性化设置，且支持自定义增加项目配置，满足不同疾病诊断需求；”为“包含发泡试验、卧立位试验、C02反应试验等临床应用场景，支持自定义项目参数，满足不同疾病诊断需求。”
变更“三、软件要求中，第17.1条智慧型发泡试验指导，规范化发泡试验每个节点，自动 5s 打标一次，提示发泡进行时间；”为“智慧型发泡试验指导，规范化发泡试验每个节点，提示发泡进行时间。”
变更“三、软件要求中，第19条长程监护系统:全程多参数记录曲线，支持不少于12导参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告；”为“全程多参数记录曲线，支持不少于10导参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告。”
脑电图仪

变更“硬件要求12.阻抗检测:可以在软件界面上启动阻抗检测，电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ,高于预先设定阈值的电极红色高亮显示”为“阻抗监测：支持电极阻抗监测功能。”

变更“软件要求8.导联:最多64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释”为“支持导联显示、关闭和冻结、添加注释。”

变更“软件要求20.过度换气诱发试验语音提示：提供语音播报指导患 者进行过渡换气诱发试验；”为“具备过渡换气声音提示功能。”

肌电图仪

变更“（3）双脚踏开关”为“配备双脚踏开关或多功能脚踏开关。”

变更“2.放大器(2)通道接口:每通道同时提供两种接口，配备DIN接口和Ф1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口，两种接口可根据需要独立使用。”为“每通道配备 DIN接口和Ф1.57 插针国际标准小孔径2种接口。”

变更“2 (8) 灵敏度:0.01 uV/D-500mv/D, 1mS/D-500mS/D”为“灵敏度范围：0.01uV/D-30mV/D 。”   

变更“ 2 (9)通道增益:50,100,250,500,1000,2500,5000,10000,25000倍。”为 “通道增益:多档可调 。” 

删除：“3.记录器(1)接口技术:USB。此项要求

变更“4.1电刺激器（3）刺激频率:0.05 -50Hz”为“（3）刺激频率:0.1Hz-50Hz。”

2.2更正关于符合本国产品标准的声明函模板

附件15-1：  
关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

(产品名称1)，生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)在中国境内完成。

(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期：    年    月    日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本澄清公告作为本项目招标文件的重要组成部分，对各潜在投标人均具有同等约束力，与本项目招标文件不一致的部分以本澄清公告为准。由此为各潜在投标人带来的不便敬请谅解。

更正日期:2026-07-11
三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人名称:
莱西市人民医院


地址：莱西市烟台路69号

联系方式：0532-81876676

2.代理机构名称：青岛利业建设咨询有限公司


地址：青岛市莱西市北京路89号

联系方式：0532-81871188

项目联系人：田雪洁


联系方式：0532-81871188

