青岛市市立医院除颤仪采购项目更正公告

一、项目名称：青岛市市立医院除颤仪采购项目  

二、项目编号：ZFCG2018000329
三、首次公告日期：2018-04-17 17:47:43  

四、投标（响应）截止日期： 2018-04-28  09:30:00 

五、变更内容：  

原采购信息内容：原磋商文件第四章采购需求
 规格一：普通除颤仪（4台）

1.原参数：★3除颤采用直线双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

2.原参数：★4手动除颤分为同步和非同步两种方式，≥15档可调。
规格二：具备起搏功能的除颤仪（23台）
3.原参数：★3除颤采用直线双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4.原参数：★4手动除颤分为同步和非同步两种方式，≥15档可调。

规格三：具备血氧饱和和起搏功能的除颤仪（6台）
5.原参数：★3除颤采用直线双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.原参数：★4手动除颤分为同步和非同步两种方式，≥15档可调。

7.递交响应文件时间、地点：7.1时间：2018年04月28日09时00分至09时30分止。7.2地点：青岛市公共资源交易大厅（香港中路19号）209开标室。
8.开标时间及地点：8.1时间：2018年04月28日09时30分。8.2地点：青岛市公共资源交易大厅（香港中路19号）209开标室。 

     变更为：

规格一：普通除颤仪（4台）

1.★3除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

2.4手动除颤分为同步和非同步两种方式，≥15档可调。

规格二：具备起搏功能的除颤仪（23台）
3.★3除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4.4手动除颤分为同步和非同步两种方式，≥15档可调。

规格三：具备血氧饱和和起搏功能的除颤仪（6台）
5.★3除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.4手动除颤分为同步和非同步两种方式，≥15档可调。

7.递交响应文件时间、地点：7.1时间：2018年05月03日13时30分至14时00分止。7.2地点：青岛市公共资源交易大厅（香港中路19号）209开标室。
8.开标时间及地点：8.1时间：2018年05月03日14时00分。8.2地点：青岛市公共资源交易大厅（香港中路19号）209开标室。 

六、联系方式：  

  1.  采购人：青岛市市立医院 

      地址：青岛市市南区东海中路5号
      联系人：赵主任
      联系方式：0532-85937837
  2.  代理机构：青岛利业建设咨询有限公司
    地址：山东省青岛市市南区台湾路4号利业楼  

      联系人：李忻               联系方式：0532-85063327
