车辆采购项目征求意见函

（采购需求公示）

致相关采购当事人：

 我中心受青岛市公安局崂山分局委托将对车辆采购项目实施政府采购。为了保障政府采购各方当事人的合法权益及采购程序的公开、公平、公正性，现将采购人提供的采购需求原文转发（详见政府采购项目需求方案附件），广泛征求各方意见，诚请相关采购当事人依法提出采购需求书中存在的问题。我中心将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。征求意见时间自2023年11月27日至2023年11月29日。

 采购当事人提出的意见函应当符合以下条件：

 1、在征求意见有效期内提出，并以加盖公章的书面原件方式送达我中心，同时将意见函电子版发送我中心邮箱。逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

 2、对于项目整体需求不满足三个品牌产品或三家供应商的，需求中个别条款的描述具有倾向性或排斥性提出意见的，采购当事人应明确指出可能涉及的品牌或供应商。

 3、意见函件应注明联系人的联系方式。

感谢您的参与。

征求意见受理时限：三个日历天。

联系电话：66209835。

邮箱地址：qdsjicai@163.com。

 青岛市政务服务和公共资源交易中心

 2023年11月27日

附：

 项目采购需求供应商意见函

 采购人 ：

 项目采购需求，现提出意见如下：

□资质要求具有倾向性（详见附件）。

□技术需求具有倾向性（详见附件）。

 单位名称：（加盖公章）

 联系人：

联系电话：

年 月 日

附件：对 项目采购需求的详细意见

政府采购项目需求方案

采购单位：青岛市公安局崂山分局

采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

项目名称：车辆采购项目

编制时间：2023.11.26

**一、项目概况及预算情况**

1.项目概况

因工作需要，为尽快尽好的满足执法执勤的实战需求，需采购24辆执法执勤用车。

2.预算情况：本项目预算金额为489.69万元，其中第一包：214.68万元，第二包：54.30万元，第三包：220.71万元。

 **二、采购标的具体情况**

**本次采购车辆必须是已进入国家颁布汽车产品目录并具有3C认证且符合国家及用户有关技术与质量安全标准的车辆。**

**采购产品技术规格、要求和数量**

**第一包：执法办案车12辆及改装**

1）产品技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数** | **标准** |
| **1** | **★车型** | **插电混动多用途乘用车（五座SUV）** |
| **2** | **★长度（mm）** | **4570≤长度≥4650** |
| **3** | **★宽度（mm）** | **1810≤宽度≥1890** |
| **4** | **★高度（mm）** | **1650±40** |
| **5** | **★轴距（mm）** | **≥2720** |
| **6** | **★发动机类型** | **四缸涡轮增压发动机,排放符合国六标准** |
| **7** | **★发动机排量（mL）** | **1390~1500** |
| **8** | **★发动机材质** | **全铝** |
| **9** | **★电动机功率（kW)**  | **≥85** |
| **10** | **★系统综合扭矩（N·m)**  | **≥400** |
| **11** | **★NEDC纯电续航（km)**  | **≥45** |
| **12** | **前悬架** | **麦弗逊独立悬架** |
| **13** | **后悬架** | **独立悬挂** |
| **14** | **轮胎尺寸** | **245/45R20** |
| **15** | **后备箱开启方式** | **电动** |
| **16** | **座椅材质** | **皮质座椅** |
| **17** | **日间行车灯** | **LED** |
| **18** | **外后视镜功能** | **电动折叠，加热** |
| **19** | **中控屏** | **10寸中控屏** |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起10日内完成供货。**

**②质量保证期：整车3年或10万公里。**

**电池电机电控质保：8年或12万公里**

 **③成交供应商所供车辆均应为原厂漆（5辆白色，其余为灰色），白色车辆按采购人要求喷涂警色，请响应报价时综合考虑，成交后采购人不再额外支付。**

**第二包：中型17座运兵车1辆及改装**

 1）整车要求

 ①所投车辆必须是已进入国家颁布汽车产品目录并具有3C认证且符合国家及用户有关技术与质量安全标准的车辆。若提出的车辆技术要求与国家有关技术与质量标准发生冲突时，均以国家有关技术与质量安全标准为准。

②车辆类型为客车，保证车辆高可靠性，符合用户车辆路况使用要求，满足山区、市区、高速等综合工况需求。具体要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、外观造型和要求** | **车辆外观造型** | **平头商务造型。** |
| **1.长宽高** | **长度≥7000mm，宽度≥2000mm，高度≥2700mm。** |
| **2.轴距** | **3900-4000mm。** |
| **3.最大总质量** | **≤6000kg。** |
| **二、性能参数** | **1.最大制动距离（满载30km/h初速）** | **≤10m。** |
| **2.驻坡能力：** | **空载整车应能可靠地在20%坡道上停稳。** |
| **3.最高车速** | **≥100km/h。** |
| **三、发动机** | **★（一）发动机排放标准** | **汽油发动机，发动机前置，国四排放标准。** |
| **（★二）发动机功率** | **≥200KW。** |
| **四、底盘** | **（一）前桥总成：** | **盘式制动器。** |
| **（二）后桥总成：** | **盘式制动器。** |
| **（三）悬挂型式：** | **前独立悬架、后2片簧悬架。** |
| **（四）转向系：** | **整体式液压助力转向器。** |
| **（五）轮胎：** | **铝合金轮毂，215/75R17.5真空轮胎。** |
| **★（六）变速器：** | **自动挡变速器** |
| **（七）供给系统：** | **油箱容积≥90L。** |
| **五、车身部分** | **★（一）车身结构** | **车身采用非承载式全冲压车身结构，整车两级踏步。** |
| **（二）车辆内饰要求** | **PVC地板革，配备软布垂条窗帘，车顶有透明安全天窗、后置行李舱。** |
| **（三）座椅布置** | **16+1座商务织物座椅，除副驾驶和最后排座椅外，背靠可调。** |
| **（四）空调和暖风** | **内置空调；非独立盒式暖风。** |
| **（五）侧窗玻璃** | **整车侧窗全封闭普通玻璃（副驾驶铝合金推拉窗）** |
| **六、安全部分** | **（一）安全基本要求** | **配备 ABS+EBD，灭火器，防盗警报车用安全锤。** |
| **（二）后视系统：** | **带电动调节和除霜功能后视镜；** |
| **（三）安全带** | **全车座椅安全带。** |
| **（四）乘客门** | **乘客门为电动外摆门，未关提醒、乘客门电动/手动转换手柄。** |
| **七、电气部分** | **（一）灯具：** | **整体式前大灯；整体式后围灯。** |
| **（二）仪表台：** | **CAN 总线组合仪表台** |
| **（三）整车线束** | **整车线束需采用优质镀锡阻燃线束，使用标准三色区分；采用防水接插件、套管防火处理、名牌优质电器元件。** |
| **（四）其它：** | **黑色外罩倒车镜、车内后视镜、电动加油口盖等。** |
| **改装** | **侧窗** | **高级深灰色封闭玻璃（司机窗、副驾驶窗浅灰色）** |
| **座椅及面料** | **高级PVC可调座椅** |
| **办公桌** | **司机后办公桌（高级理化面办公桌，含220V5孔插座、3L气压水壶、办公桌脚踏）**  |
| **储物柜** | **副驾驶后储物柜**  |
| **驾驶区软包** | **有驾驶区软包** |
| **阅读灯** | **办公桌座椅上方阅读灯** |
| **影音系统** | **高级车载19寸电动翻转液晶彩显+播放器一体机** |
| **空气净化** | **车载空气净化器、换气扇** |
| **倒车辅助** | **倒车影像+倒车雷达** |
| **电动活动踏步** | **有电动活动踏步** |

**★2）其它要求：**

 **①交货期：自签定合同生效之日起40内完成供货。**

**②质量保证期：≥3年或10万公里（先到为准）**

**第三包：执法执勤车11辆及改装**

**（1）14座运兵车1辆及改装**

1）产品技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数** | **标准** |
| **1** | **★座位数** | **14** |
| **2** | **座椅布局** | **2+2+3+3+4** |
| **3** | **发动机** | **发动机国产知名品牌** |
| **4** | **外形尺寸（mm）** | **长>5900、宽>2100、2700<高<2900** |
| **5** | **总质量（kg）** | **≥4250** |
| **6** | **整备质量（kg）** | **≥2900** |
| **7** | **接近角/离去角(°)** | **≥19/≥19** |
| **8** | **前悬/后悬（mm）** | **≥1020/≥1160** |
| **9** | **★燃油种类** | **柴油** |
| **10** | **排放标准** | **国六** |
| **11** | **轴荷（千克）** | **>1800/2400** |
| **12** | **★轴距（mm）** | **3750≤轴距≤3760** |
| **13** | **轴数** | **2** |
| **14** | **最高车速（km/h）** | **>140** |
| **15** | **轮胎数（个）** | **≥6** |
| **16** | **油耗（L/100Km）** | **≤9.4** |
| **17** | **排量（ml）** | **≥1996** |
| **18** | **功率（kw）** | **≥110** |
| **19** | **★加装** | **同平面推拉窗、2KG干粉灭火器、200W警灯1.5米、爆闪灯（前中网2个，车后爆闪）、喷涂警色、警用标识、电动侧踏步、内置大功率前后冷暖空调，全景倒车影像** |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起40个工作日内完成供货。**

 **②质量保证期：≥3年或6万公里。**

 **③所供车辆应按采购人要求喷涂警色、警标，供应商响应报价时应综合考虑，一切费用包含在响应报价中，采购人不再额外支付。**

**（2）7座勘察车1辆及改装**

1）产品技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数** | **标准** |
| **1** | **★座位数** | **7座** |
| **2** | **外形尺寸（mm）** | **5200<长≤5280、1990<宽<2000、1845≤高≤2340** |
| **3** | **整备质量（kg）** | **≥2260** |
| **4** | **★轴距（mm）** | **3000≤轴距≤3200** |
| **5** | **接近角/去离角（°）** | **≥15/≥18** |
| **6** | **轴数** | **2** |
| **7** | **轮胎数** | **4** |
| **8** | **开门方式** | **侧滑门** |
| **9** | **最高车速（km/h）** | **≥190** |
| **10** | **发动机** | **2.0T** |
| **11** | **变速箱** | **自动挡** |
| **12** | **★燃料种类** | **汽油** |
| **13** | **排量（ml）** | **≥1986** |
| **14** | **油耗（WLTC）** | **≤8.7** |
| **15** | **最大功率（KW）** | **≥170** |
| **16** | **★环保标准** | **国Ⅵ** |
| **17** | **防抱死系统** | **有** |
| **18** | **★改装** | **★该车装备勘察柜，报话机、喊话器、内置监控、48V轻混系统。** |

**★2）其他要求：**

**①交货期：自签定合同生效之日起40个工作日内完成供货。**

**②质量保证期：≥3年或6万公里。**

**（3）●7座执法执勤车9辆及改装**

1）产品技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **参数** | **标准** |
| **1** | **★车型** | **插电式混动** |
| **2** | **★座位数** | **7座** |
| **3** | **外形尺寸（mm）** | **长≥4800、宽≤1900、1750≤高≤1800** |
| **4** | **整备质量（kg）** | **≥1770** |
| **5** | **轴距（mm）** | **2800≤轴距≤2900** |
| **6** | **最高车速（km/h）** | **≥180** |
| **7** | **★燃料种类** | **汽油** |
| **8** | **排量（L）** | **<1.4** |
| **9** | **WLTC综合油耗（L/100km）** | **<4.0** |
| **10** | **发动机最大功率（KW）** | **≥120** |
| **11** | **★改装** | **喷涂警色、警用标识** |

**★2）其他要求：**

 **①交货期：自签定合同生效之日起40个工作日内完成供货。**

 **②质量保证期：≥5年或10万公里。**

**电机、电控、电池：≥8年或15万公里**

 **③所供车辆应按采购人要求喷涂警色、警标，供应商响应报价时应综合考虑，一切费用包含在响应报价中，采购人不再额外支付。**

**三、需满足的政府采购政策**

1.依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目面向中小企业预留情况：

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，小微企业不享受价格折扣优惠。

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，小微企业不享受价格折扣优惠。

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，小微企业不享受价格折扣优惠。

√本包为非面向中小企业预留份额的采购包。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业

2.对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，给予价格扣除。

2.1对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，同样按以上规定给予价格扣除。

3.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

**四、商务条件**

**1、交货期**

以采购需求中各包各款车型要求为准。

**2、交付地点**

采购人指定地点。

**3、付款方式**

按财政资金保障情况，最晚于2024年9月30日前付清全款。

**4、验收**

**★按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。**

**5、质量保证期**

以采购需求中各包各款车型要求为准。

**6、售后服务**

（1）售后服务响应时间：接到采购人通知后，2小时以内响应。

（2）其它：供应商提供售后服务网点清单及服务电话和维修人员名单、培训计划、售后服务保障措施、本地化服务。

**（3）各包所投各款车型须提供“CCC”证书原件电子文档。**

**注：本项目报价不含购置税、保险费、上牌费等相关费用。**

**注：上述要求以及标注中：**

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

带“※”标注的产品为供应商开标时应提供的样品。样品制作的标准和要求请按照技术要求执行、需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准按照技术要求和样品评分标准进行。

**五.资质要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（https：//credit.shandong.gov.cn/）及信用青岛（http：//www.qingdao.gov.cn/credit/）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的。

4.本项目不接受联合体响应。

5.本项目分为多个包，供应商可以选择多包响应，可成交多个包。

**六、论证意见**

本项目采购人已组织专家论证，并根据专家论证意见完善制定了本政府采购项目需求方案，论证专家：华勇，采购人代表：房建刚。

**七、公示时间**

 本项目采购需求公示期限为3个日历天：自2023年11月27日起，至2023年11月29日止。

**八、意见反馈方式**

 本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2023年11月29日17时前将书面意见反馈至我中心。我中心将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。

 采购人未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

 **九、项目联系方式**

 1.采购单位：青岛市公安局崂山分局

 联系人：房警官

 电话：0532-55580885

 地址：青岛市崂山区仙霞岭路10号

 2.采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

 联系人：倪工

 电话：66209835

 地址：福州南路27号