政府采购项目需求方案

 采购单位： 山东省青岛第三中学

 采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

 项目名称：2022年图书阅览资料室采购项目

 编制时间：2022年8月10日

一、项目概况及预算情况

1.项目名称: 2022年图书阅览资料室采购项目

2.项目预算: 100万元，本项目为预采购。

二、采购标的具体情况

**1. 采购内容、数量及单项预算安排**

采购内容:单双面书架、教师学生阅览桌椅、专用资料柜等

采收数量：一宗

单项预算：详见技术参数列表

**2.采购标的技术参数要求**

|  |
| --- |
| 图书用房1 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单面书架 | 1.规格：约900\*350\*2100mm，6层；2.材质：书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm。高度约75mm，左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。木护板侧板、顶板、采用橡木实木。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。  | 27 | 个 |
| 2 | ●双面书架 | 1.规格：约900\*450\*2100mm，6层；2.材质：（★书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm）。高度约75mm，左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。（★木护板侧板、顶板、采用橡木实木）。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。 | 54 | 个 |
| 图书用房2 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单面书架 | 1. 规格：约900\*350\*2100mm，6层；
2. 材质：书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm。高度约75mm，左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。木护板侧板、顶板、采用橡木实木。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。
 | 22 | 个 |
| 2 | 双面书架 | 1. 规格：约900\*450\*2100mm，6层；
2. 材质：书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm。高度约75mm，左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。木护板侧板、顶板、采用橡木实木。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。
 | 42 | 个 |
| 图书用房3 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单面书架 | 1. 规格：约900\*350\*2100mm，6层；
2. 材质：书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm。高度约75mm，左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。木护板侧板、顶板、采用橡木实木。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。
 | 22 | 个 |
| 2 | 双面书架 | 1.规格：约900\*450\*2100mm，6层；2.材质：书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm。高度约75mm，左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。木护板侧板、顶板、采用橡木实木。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。 | 42 | 个 |
| 学生阅览室 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生阅览桌 | 1.尺寸：约1400\*1200\*750mm；2.材质：橡胶木+钢架；3.工艺：（★桌面厚≥25mm，运用榫卯结构）。采用现代工艺和传统工艺相结合；木材使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛限量符合国家现行最新标准；钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。4.功能：精工制作、简约风格的阅览桌，配有接线槽，方便安装插座等。 | 12 | 个 |
| 2 | 学生阅览椅 | 1.规格：约620\*500\*400mm；2.材质：椅脚采用榉木实木制作，运用榫卯结构，稳定牢固，底座、靠背为PP材质，内覆高密度回弹海绵，密度≥30kg/m³，外包棉麻优质布料，承重≥150公斤。 | 48 | 个 |
| 教师资料室兼阅览室 |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单面书架 | 1.规格：约900\*350\*2100mm，6层；2.材质：书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm。高度约75mm，左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。木护板侧板、顶板、采用橡木实木。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。  | 8 | 个 |
| 2 | 专用资料柜 | 1.规格：约900\*450\*1800mm；2.材质：橱体基材采用≥18㎜厚三聚氰胺贴面中密度板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，粘力强、密封性好。上木框加钢化玻璃对开门，二层25mm厚隔板（带加强梁），下木质对开门，一层25mm厚隔板。 | 4 | 个 |
| 3 | 教师阅览桌 | 1. 尺寸：约1400\*1200\*750mm；
2. 材质：橡胶木+钢架；
3. 工艺：（★桌面厚≥25mm，运用榫卯结构）。采用现代工艺和传统工艺相结合；木材使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛限量符合国家现行最新标准；钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
4. 功能：精工制作、简约风格的阅览桌，配有接线槽，方便安装插座等。
 | 6 | 张 |
| 4 | 教师阅览椅 | 1.规格：约620\*500\*400mm；2.材质：椅脚采用实木制作，运用榫卯结构，稳定牢固，底座、靠背为PP材质，内覆高密度回弹海绵，密度≥30kg/m³，外包棉麻优质布料，承重≥150公斤。 | 24 | 把 |
| 5 | 报刊架 | 1.规格：约635\*270\*820mm；2.材质：不锈钢金属支架，白色镂空网；表面浸塑处理；设有夹报条和杂志架，夹报条可拆卸；杂志架可以放10-20本杂志；底座平台亦可放置过期的报纸或阅读量不高的杂志，可有效进行分类处理。报刊架底部设尼龙材质万向刹车轮，耐磨静音。 | 6 | 个 |
| 6 | 专用组合沙发 | 1.尺寸：三人约1780\*750\*730mm；单人：约770\*750\*730mm； 2.材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维；3.工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，密度≥35kg/m³，外包优质弹性莱卡布料。4.配套茶几1个，直径约700mm，高度420mm，茶几桌面采用贴皮密度板，脚为实木脚，材质橡胶木，榫卯结构，表面清漆处理 。 | 1 | 套 |
| 基本书库（藏书室） |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单面书架 | 1. 规格：约900\*350\*2100mm，6层；
2. 材质：书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm。高度约75mm，左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。木护板侧板、顶板、采用橡木实木。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。
 | 27 | 个 |
| 2 | 双面书架 | 1.规格：约900\*450\*2100mm，6层；2.材质：书架采用优质冷轧钢板，立柱45mm\*50mm，厚1.5mm；底框厚2mm框架结构，搁板厚≥1.2mm，挡书板厚≥0.8mm。高度约75mm；左右挂板双挂扣分别为宽200mm\*高160mm厚1.2mm。表面静电喷塑，喷塑前经严格除油除锈防锈处理。木护板侧板、顶板、采用橡木实木。侧板、顶板厚≥25mm，所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理，木材干燥至含水率8%-12%，无裂缝，无缺损虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或温度较高情况下不鼓起，不变形。经五底三面油漆工艺。颜色提供样板，由采购人确定。 | 54 | 个 |

三、需满足的政府采购政策

1.依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目面向中小企业预留情况：

☑本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，小微企业不享受价格折扣优惠。

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，小微企业不享受价格折扣优惠。

□本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，小微企业不享受价格折扣优惠。

□本包为非面向中小企业预留份额的采购包。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业

2.对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，给予价格扣除。

2.1对小型和微型企业提供小型和微型企业制造的货物，给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3残疾人福利性单位和其他单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，同样按以上规定给予价格扣除。

3.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

5.按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：

5.1采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品根据《转发<财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知>的通知》（鲁财采〔2019〕39号）规定分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品根据《转发<财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知>的通知》（鲁财采〔2019〕39号）规定分别给予一定幅度的加分或价格折扣。

5.3供应商必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件的电子文档。

四、商务条件

1.交货期：

合同签订后 30 个日历天内交货、安装、调试和验收。

2.交货地点：

采购人指定地点。

3.付款方式：

（1）采购人与中标或成交供应商签订合同后，支付合同总金额的 30 %。

（2）货物安装调试验收合格后，支付至合同总金额的 80 %。

（3）第二年支付至合同总金额的 100%。（具体以财政拨款实际情况为准）

4.验收：

4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、投标（响应）文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标或成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

4.2货物由中标或成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

5.质量保证期

5.1质保期：自验收合格之日起 3 年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标或成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标或成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标或成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

6.售后服务

6.1中标或成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

6.2中标或成交供应商应提供安装服务。中标或成交供应商在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

6.3中标或成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。（采购人根据需要选定是否列为实质性条款）

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。供应商所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

五、供应商资格条件

１.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

２. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.credit.shandong.gov.cn) 及信用青岛（www.qingdao.gov.cn/credit）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.本项目是否接受联合体投标（响应）：（ ）是（√ ）否。

6.本项目是否专门面向中小企业采购：（√ ）是（ ）否。

六、评分办法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 分数 | 评分标准 |
| 商务部分 | 投标报价 | 30分 | 1.满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。2.其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30。 |
| 企业业绩 | 3分 | 投标人自2019年1月1日至今已完成的同类项目，每份得1分。须同时提供同一项目的中标通知书、合同和验收报告原件的电子文档，三项缺一项不得分。同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。 |
| 节能、环保产品加分 | 5分 | 产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。加分计算方法是：  “节能、环保产品”优采加分：加分=5×[所投“节能、环保产品”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在投标报价中所占比例]，总计最高加5分。 若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分，不能重复加分。  开标时，须提供市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子文档，否则不得分。 |
| 技术部分 | 响应情况 | 15分 | 1. 根据投标企业所报产品的技术规格、质量性能等情况打分，完全满足招标文件要求得10分。
2. 优于招标文件实质性要求的，每有一项加1分，最高加3分；对于非实质性要求，每有一项加0.5分，最高加2分；以上两项最高加5分；

3．每出现1条负偏离，扣除基础分2分，出现3条以上负偏离的，响应情况不得分。 |
| 质量性能 | 10分 | 根据所投产品整体技术性能、配置、后期使用成本、维护因素进行评价：1. 产品整体技术性能完全符合或高于采购需求、产品配置全面、后期使用成本低、产品使用稳定易于维护的得10分；
2. 产品整体技术性能完全基本符合采购需求、产品配置较低、后期使用成本较高、产品使用稳定的得6分；
3. 产品整体技术性能完全不满足采购需求、产品配置低、后期使用成本高、产品使用稳定差不易于维护的得3分。
 |
| 质量保证措施 | 6分 | 1、对本项目投标人的组织机构健全程度进行综合评比，组织机构健全的，得 3 分；组织机构基本满足本项目实际操作需求的，得 1 分。 2、对本项目投标人的产品质量保证措施综合评比，产品质量保证措施齐全，得 3 分；产品质量保证措施基本满足项目需求，得 2分；产品质量保证措施部分满足项目需求，得 1 分。  |
| 投标企业实力 | 3分 | 投标人提供国家认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。三证齐全得3分，不全不得分，以上证书均需提供在有效期内的原件扫描件。 |
| 产品功能要求 | 6分 | 开标时提供由副省级以上有资质的检验机构出具的检验报告原件扫描件，检测项包含以下3项内容，提供1项得2分，共6分。1.书架：需提供书架由副省级以上有资质的检验机构出具的检验报告，检测项目需包含书架储物柜力学性能，其中搁板稳定性试验(垂直力）、搁板支承件强度试验、主体结构和底架的强度实验均符合国标要求。 2.阅览桌：需提供阅览桌由副省级以上有资质的检验机构出具的检验报告，检测项目需包含阅览桌操作台力学性能，其中水平静载荷试验、重直静载荷试验、活动操作台跌落、垂直冲击试验均符合国标要求。3.资料柜需提供资料柜由副省级以上有资质的检验机构出具的检验报告，检测项目包含资料柜储物柜力学性能，其中搁板支承件强度试验、拉门强度试验、拉门水平静载荷试验、拉门猛开试验均符合国标要求。 |
| 技术措施 | 10分 | 1. 有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保障措施，服务方案完整细致、切实可行、特点突出；而且方案有针对性，符合项目实际情况能够指导项目实施,得10分；
2. 供货组织方案、产品安装和调试保障措施基本满足要求，服务方案规范、有针对性，但方案设计不够全面，方案不够符合实际情况，得6分；
3. 供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保障措施不完善，服务方案设计得不够细致、缺乏项目特点，有明显疏漏，得2分。
4. 未提供方案不得分。
 |
| 售后服务方案 | 12分 | 1. 售后服务方案详细明确、质量保证期内产品维护措施完整得 6 分；售后服务方案比较明确、质量保证期内产品维护措施较为完整的得 3 分；售后服务方案不够明确、质量保证期内产品维护措施详细得 1 分，不提供不得分。
2. 技术人员配置合理，技术实力完全满足项目需求，服务经验丰富，服务响应时间短得 6 分；技术人员配置合理、技术实力满足项目需求，服务响应时间满足使用需求得 3 分；技术人员配备有缺失，人员实力有欠缺，响应时间长得 1 分，不提供不得分。
3. 开标时提供常驻地行政部门出具的近三个月社保证明原件电子文档或社保网站打印的社保证明原件电子文档，未提供或者提供不全的得分。
 |

七、需求调查

本项目□是/□否属于应当开展需求调查的采购项目，采购人已通过□咨询/□论证/□问卷调查/□其他 方式组织了需求调查。

八、论证意见

本项目采购人或代理机构□是/☑否已组织专家论证，并根据专家论证意见完善了本项目采购需求方案。

论证专家名单：

论证意见：

九、公示时间

本项目采购需求公示期限为3日：自2022年8月10日起，至2022年8月13日止。

十、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2022年8月13日前将书面意见反馈至代理机构（格式附后）。代理机构将收集整理提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。

采购人未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，供应商可就有关问题通过采购文件提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

十一、项目联系方式

1.采购单位：山东省青岛第三中学

联系人：梁爽

电话（传真）：18561977872

地址：青岛市永平路57号

2.采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

联系人：李工

电话（传真）：0532-66209826

地址：青岛市市南区福州南路27号

项目征求意见函（采购需求公示）

致相关采购当事人：

我单位受委托将对2022年图书阅览资料室采购项目实施政府采购活动。为保障各方当事人的合法权益及采购程序的公开、公平、公正性，现将采购人提供的采购需求方案原文转发，广泛征求各方意见，诚请相关采购当事人依法提出采购需求书中存在的问题。我单位将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。征求意见时间自2022年8月10日至2022年8月13日。

采购当事人提出的意见函应当符合以下条件：

1.在征求意见有效期内提出，并以加盖公章的书面原件方式送达我单位，同时将意见函电子版发送至电子邮箱。逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我单位不予受理。

2.对于项目整体需求不满足3个品牌产品或3家供应商的，需求中个别条款的描述具有倾向性或排斥性提出意见的，采购当事人应明确指出可能涉及的品牌或供应商。

3.意见函件应注明联系人的联系方式。

感谢您对政府采购工作的支持和参与。

联系电话：0532-66209826

电子邮箱地址：ggzyjy\_2@qd.shandong.cn

 青岛市政务服务和公共资源交易中心

 2022年8月10日

采购需求公示供应商反馈意见函

采购人（名称）：

现针对 项目采购需求公示，提出意见如下：

□资质要求具有倾向性（详见附件）。

□技术需求具有倾向性（详见附件）。

□其他需要澄清明确的问题。

具体为：（请逐条清晰表述）

 单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

（联系人： 联系电话： ）